ACM-2023-08-04

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 08
Autor: Jörn Bosse
Programm: GITTERTOOL.LSP
Funktionalität: Gitterkreuze in Polylinien einfügen
Format: LISP
Lauffähig: ab AutoCAD 2021
Befehle: GTT
Bezug: Online


Beschreibung
============

Gitterkreuze in Polylinien

Wer in AutoCAD ein Konstruktionsraster erzeugen möchte, kann den Befehl REIHE verwenden.Etwa, um Gitter-
kreuzblöcke rechtwinklig in einem bestimmten Abstand in der X-und Y-Ebenezu verteilen. Wurden diese 
Gitterkreuze aber nur innerhalb einer geschlossenen Polylinie erstellt, gestaltet sich das Ganze schon 
schwieriger. Außer als Konstruktionshilfe können Gitterkreuze auch zum Darstellen von Koordinaten in 
einem Vermessungsplan dienen.
Mit dem Programm GITTERTOOL.LSPlassen sich geschlossene Polylinien auswählen. Innerhalb der Polylinien 
werden Gitterkreuze aus Linien oder Gitterlinien bis zu den Außengrenzen der Polylinie erzeugt. Die Linien 
kann man optional als Block zusammenfassen.
Das Raster der Gitterkreuze wird über einen Abstandwert erzeugt. Optional ist es möglich, unterschiedliche 
Werte für X und Y zu verwenden. Die Rasterabstände stellen immer ein Vielfaches des Rasterwerts dar, 
bezogen auf den Koordinatenursprung. So kann man bei einem Rasterwert von 10.0 etwa Kreuze oder 
Gitterlinien bei den Koordinatenwerten 1010.0, 1020.0, … erstellen. Wenn ein anderer Ursprung gefragt 
ist, zum Beispiel eine Achse, muss man vorm Erstellen der Kreuze oder Gitterlinien ein BKS auf eben 
diese Achse setzen.
Um das Programmzu verwenden, müssen grundsätzlich das WKS oder ein BKS aktiv sein, dessen XY-Ebenen der 
XY-Ebene des WKS entsprechen.
Der Programmablauf ist sehr einfach:Es werden geschlossene Polylinien ausgewählt und innerhalb jeder 
Polylinienfläche werden die Gitterkreuze oder Gitterlinien erzeugt. Optional lassen sich die Gitterkreuze 
und Gitterlinien pro Polylinie als Block zusammenfassen. Der Blockname bildet sich aus dem Kürzel GTT_ 
und einem hochzuzählenden Index, etwa „GTT_5“.
In den Testläufen hat sich gezeigt, dass gerade bei ausgerundeten Polylinien – je nach geometrischer 
Konstellation und Lage – eine oder mehrere Linien in den Randbereichen fehlen. Sollte das der Fall sein, 
gibt es eine Option „+1“, mit der dann auch die fehlenden Linien erzeugt werden.