ACM-2023-08-05

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 08
Autor: Silke Molch
Programm: ACM-XREFREIHE.LSP
Funktionalität: automatisiertes XRef-Zuordnen von Zeichnungen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2024
Befehle: ACM-XREFREIHE
Bezug: Online


Beschreibung
============
                                                                 
AutomatisiertesXRef-Zuordnen 

Wer eine Übersichtszeichnung erstellen muss, auf der viele DWG-Zeichnungsvarianten oder externe DWG-Blöcke 
nebeneinander dargestellt werden, kann viel Zeit damit verbringen, Zeichnungen und Blöcke händisch zuzuordnen.
Leichter geht’s mit dem Tool ACM-XREFREIHE.LSP, mit dem sich viele DWG‘s aus einer Dateiliste als 
XRefsautomatisiert einbinden lassen. 
Die Liste muss eine Textdatei sein, die die zuzuordnenden Dateien in ihrer Zuordnungsreihenfolge enthält. 
Jede Dateizeile soll den Pfad mit Dateiname aufweisen. Wenn die einzufügenden Dateien alle in einem Ordner 
inklusive Unterordnern liegen, lässt sich die Liste mit einem einfachen Windowsbefehl wie 
„dir .\*.dwg /b /s >__Zeichnungsliste.txt“ automatisch erstellen. Diese Liste ist Grundlage für die 
nacheinander stattfindende XRef-Zuordnung.
Die Anordnung der Dateien erfolgt adäquat dem Reihebefehl in Spalten und Zeilenanordnung. Alle Dateien 
der Liste werden eingefügt, es sei denn, man begrenzt die Zeilen- und Spaltenanzahl in der Voreinstellung 
durch zu kleine Werte. Die Dateien werden bis zu den vorgegebenen maximalen Anzahlwerten zugeordnet. Ob 
dabei zuerst die Zeilen oder die Spalten aufgefüllt werden, legt die Präferenzeinstellung fest. 
Des Weiteren kann man voreinstellen, wie groß der Darstellungsausschnitt aussehen soll. Das lässt sich 
über Fensterbreite/Fensterhöhe festlegen. Diese Werte werden verwendet, wenn man die Zeichnungsausschnitte 
im Rahmen der Zuschneidemodus-Auswahl auf diese Fenstergröße zuschneiden will. 
Ebenso kann man über den Rahmenmodus festlegen, ob die Fenster/Zuschneiderahmen ebenso als grafische Rahmen 
angezeigt werden sollen. Diese Rahmen werden auch zur Bezugsgröße, falls man beim Skaliermodus keinen 
festen ZOOM-Faktor, sondern „eingepasst“ wählt. Dann werden die jeweiligen Zeichnungen so skaliert, dass 
sie größtmöglich in die Rahmen passen. 