ACM-2025-08-08

Jahrgang	: 2025
Ausgabe		: 08
Autor		: Felicitas Ribbrock
Programm	: FR_BV_UESFA.LSP 
Funktionalität	: Überschobene Schalung mit gefastem Oberbrett
Format		: LISP
Lauffähig ab 	: AutoCAD 2023
Befehle		: FR_BV_UESFA
Bezug           : Online

Beschreibung 												.
============

Überschobene Schalung mit gefastem Oberbrett

Bei der Verwendung von Massivholz sind die Grundkonstruktionen – losgelöst vom Entwurf – materialgerecht 
auszuführen. Dieses gilt auch für die Fertigung von Breitenverbindungen im Vollholzbereich. Dadurch ist 
gewährleistet, dass Massivholz arbeiten, in der Fachsprache „quellen und schwinden“, kann. FR_BV_UESFA.LSP 
ist eine Routine, mit der sich eine überschobene Schalung mit gefasten Oberbrettern darstellen lässt. Die 
Aufbereitung dieser Breitenverbindung, die unter anderem typisch für Einrichtungen im Alpenraum ist, erfolgt 
durch Eingabe aller erforderlichen Daten in der zur Programmroutine gehörenden Dialogbox.
Das Programm erstellt die Breitenverbindung nach dem Prinzip der überschobenen Schalung. Die Bretter werden 
an den Kanten so genutet, dass die Nutwangendicke und die Nutbreite gleich sind und sie so überschoben 
zusammengesteckt werden können. Durch die Kombination und im Wechsel mit an den Längskanten gefasten 
Oberbrettern entsteht ein rustikales Erscheinungsbild.
In der Dialogbox sind bereits Voreinstellungen für eine technische einwandfreie Konstruktion hinterlegt. So 
entspricht der Vorgabewert für die Nuttiefe der halben Brettdicke, die Nuthöhe wird generell auf 1/3 der 
Brettdicke berechnet. Die Brettbreite der einzelnen Bretter sollte wegen ihrem Schwundverhalten unter 120 
Millimeter betragen.
Nach dem Start des Programms erscheint die Dialogbox. Im unteren Teil der Maske werden die Konstruktionsdaten 
eingegeben, danach wählt man über eine Listbox oder durch Anklicken des auf der rechten Seite eingebundenen 
Vorschaubilds aus den vier Ausführungsvarianten: „Linkes Startbrett“, „Oberbrett mit Längsfase“, „unteres 
Konstruktionsbrett“ oder „rechtes Abschlussbrett“. Beim Anklicken des ersten Vorschaubilds wechselt die 
Dialogbox je nach Klick auf die vorherige oder nächste Brettkonstruktion. 
Die Vorgaben der Dialogbox lassen sich überschreiben, zudembeinhaltetsie die Möglichkeit einer weiteren 
Detailbearbeitung durch Aktivieren des Schaltknopfes „Auf Grenzen zoomen“.
Lm	: Brettbreite
D1	: Brettdicke
D2	: Nuttiefe (D 1/2 empfohlen)
FA1	: Längsfase
KZ	: Vollholz Kurzbezeichnung
ScA	: Schraffurabstand
ScW	: Schraffurwinkel

Die hinterlegte Layerstruktur, unter anderem mit „LT-A“ und „LT-B“,bezieht sich auf die im Tischlerhandwerk 
gültige DIN 919 „Technische Zeichnungen – Holzverarbeitung – Grundlagen“. Auch die benutzen Schraffurmuster 
erfüllen die Vorgaben nach DIN. 
Das Programm wird über den Befehl APPLOAD geladen und durch die Eingabe „FR_BV_UESFA“ in der Befehlszeile 
gestartet.
