ACM-2025-08-05

Jahrgang        : 2025
Ausgabe         : 08
Autor           : Silke Molch
Programm        : ACM_BD.LSP
Funktionalität  : Blöcke auf Grundlage eines Basispunkts ausrichten
Format          : LISP
Lauffähig ab    : AutoCAD 2025
Befehle         : ACM_BD
Bezug           : Online


Beschreibung 												.
============
                                                                 
Blöcke auf Grundlage eines Basispunkts ausrichten

Oft besteht die Notwendigkeit, viele bestehende Blockobjekte einzeln so einzudrehen oder auszurichten, 
dass diese in der XY-WKS-Ebene lotrecht ausgerichtet zu einem ausgewählten zentralen Punkt positioniert 
werden. Das kann bei visuellen Flächenmustereffekten oder bei blickpunktbezogenen Planungen, aber auch 
beim Ausrichten flacher 3D-Blöcke bei Kamerastandortpositionierungen nützlich sein.
Gerade flache 3D-Blockobjekte, bei denen man wie bei Plakat-/Werbeaufstellern in Einkaufspassagen flache 
Konturen mit Bildmustern/Bilder als Abbild von Ausstattungsobjekten (Personen, Autos, Bäume, Sträucher usw.) 
für wirklichkeitsechte Darstellungen nutzt, ist es wichtig, sie für Perspektivdarstellungen zum Kamerastandort 
hin auszurichten, um immer in voller Flächenbreite von der Kamera gesehen zu werden und nicht sehr schräg auf 
die Flächen zu schauen, so dass diese Objekte kaum erkennbar sind.
Mit dem Tool ACM_BD.LSP lassen sich ausgewählte Blöcke unter Angabe des Ausrichtungspunkts und bezogen auf 
die XY-Ebene des WKS-Weltkoordinatensystems so eindrehen, dass diese lotrecht zum Ausrichtungspunkt zeigen. 
Je nach Voreinstellung kann das Eindrehen mit den ausgewählten Blöcken selbst oder mit ihrer Kopie erfolgen. 
Letzteres ist dann zu empfehlen, wenn mehrere Kamerastandpunkte gleichzeitig dauerhaft vorgehalten werden 
sollen. Man kann dazu angeben, auf welchem Layer die eingedrehten Kopien abgelegt werden sollen. Es muss 
nur beachtet werden, dass für jeden Kopiensatz beziehungsweise für jeden Ausrichtungs-/Kamerastandpunkt die 
Blöcke auf einen extra Layer abgelegt werden sollten. In der Layerauswahl werden nur bestehende Layer angezeigt, 
weshalb die potenziellen Kopienlayer vorher angelegt werdensollten. Der Layer der Kopienablage, beziehungsweise 
die Layer der Originalblöcke, werden – falls notwendig – getaut und entsperrt. 
