ACM-2025-08-07

Jahrgang	: 2025
Ausgabe		: 08
Autor		: Gerhard Rampf
Programm	: ACM-LTYPSETZEN.LSP
Funktionalität	: aktuellen Linientyp einstellen
Format		: LISP
Lauffähig ab	: AutoCAD 2025
Befehle		: ACM-LTYPSETZEN
Bezug		: 0nline


Beschreibung 												.
============

Den aktuellen Linientyp einstellen

Wesentliche Voraussetzung für die Erstellung normgerechter Zeichnungen ist der Einsatz verschiedener 
Linientypen. So werden Dokumente übersichtlich und oft lassen sich Konstruktionsdetails bereits auf den 
ersten Blick durchschauen. Neue Elemente erhalten ihren Linientyp entweder über den aktuellen Layer 
(Systemvariable CLAYER) oder per Direktzuweisung über den aktuellen Linientyp, der über die Systemvariable 
CELTYPE gesteuert wird. Für das Setzen des aktuellen Linientyps gibt es mit den AutoCAD-Werkzeugen viele 
Wege. Der Spezialist für diese Aufgabe ist der mit dem Befehl LINIENTYP aufrufbare Linientyp-Manager. 
Eine Tuning-Variante ist das AutoLISP-Tool ACM-LTYPSETZEN.LSP, das die folgenden drei Möglichkeiten für 
die CELTYPE-Festlegung bietet: 1. Man übernimmt im Schnelldurchgang durch Drücken der Eingabetaste den 
stets als Vorgabe angebotenen, zuletzt verwendeten Wert. 
2. Sollte die Vorgabe nicht passen, lässt sich ein Quellelement in der Zeichnung picken, dessen Linientyp 
ausgelesen wird und als neuer Wert zum Einsatz kommt. Hierbei besteht auch die Möglichkeit, auf in Blöcken 
oder externen Referenzen verschachtelte Objekte zuzugreifen. Festgelegt wird die Wahltechnik im Dialogfeld 
„Einstellungen“, das über die gleichnamige Befehlszeilenoption geöffnet wird. Für mehr Treffsicherheit bei 
der Quellobjektwahl lässt sich in diesem Dialogfeld auch eine befehlsabhängige Pickboxgröße bestimmen. 
Hat ein Quellobjekt seine Linientyp über den Layer erhalten, sorgt ein Häkchen bei der Option 
„VonLayer ersetzen“ dafür, dass der Linientyp des Objektlayers als neuer aktueller Linientyp zum Einsatz 
kommt. 
3. Die Variante „Auswahlliste“ blendet das tooleigene Dialogfeld „Linientyp wählen“ ein. Der Clou dabei: 
In diesem Dialogfeld werden auch Linientypen angeboten, die derzeit noch gar nicht in der Zeichnung geladen 
sind. Je nach Einstellung der Systemvariable MEASUREMENT sind das die für britische oder metrische Einheiten 
skalierten AutoCAD-Standardvarianten aus den Dateien „acad.lin“ und „acadiso.lin“. Darüber hinaus werden auch 
alle individuell angelegten Linienmuster angeboten, sofern deren LIN-Dateien im Suchpfad von AutoCAD liegen.
