ACM-2025-08-02

Jahrgang        : 2021
Ausgabe         : 08
Autor           : Silke Molch
Programm        : ACM_LP.LSP
Funktionalität  : Transparenzzuweisung,unter anderem für die Darstellung eines Luftperspektiveeffekts
Format          : LISP
Lauffähig ab    : AutoCAD 2025
Befehle         : ACM_LP
Bezug           : Online


Beschreibung 												.
============
                                                                 
Luftperspektiveeffekt darstellen

CAD-Zeichnungen haben meist einen sehr technischen und nüchternen Stil. Oft werden diese mit visuellen 
Effekten in anderen Programmen nachträglich bearbeitet und aufgewertet. Gerade für stimmungsvolle 
Darstellungen und einem Betrachtungsmittelpunkt mit voller Farbdarstellung, oderwenn sich zu den 
Betrachtungsrändern hin die Deutlichkeit und Farbigkeit verringern soll (adäquat des Luftperspektiveffekts 
bei Landschaftsmalern) wäre ein Tool hilfreich.
Ein solcher Darstellungseffekt kann man mit dem Tool ACM_LP.LSP erzeugen. So können ausgewählte Objekte 
im Modus „Verlauf“ automatisch mit unterschiedlichen Transparenzwerten innerhalb des voreingestellten 
Transparenzspektrums (Transparenzwert von bis) versehen werden. Über die Festlegung des Betrachtungsmittelpunkts
und der Verlaufslänge lässt sich der Bereich der Transparenzwertzuweisung um den Betrachtungsmittelpunkt 
definieren. Dabei wird der Transparenzwert in Abhängigkeit der Objektmittelpunktlage zum Betrachtungsmittelpunkt 
ermittelt und zugewiesen. So werden betrachtungsmittelpunktnahe Objekte mit geringen Transparenzwerten und weiter 
entfernte Objekte mit höheren Transparenzwerten proportional zur festgelegten Verlaufslänge versehen. 
Über den Außenmodus kann man festlegen, die außerhalb liegenden Objekte zu ignorierenund ihre bestehenden 
Transparenzwerte beizubehalten oderdenTransparenzwert 0/90 oder „Transparenzwert bis“ zuzuweisen.
Des Weiteren lässt sich über den Modus auch einstellen, ob bei allen ausgewählten Objekten der Transparenzwert 
entfernt oder auf 0 gesetzt wird, beziehungsweise alle ausgewählten Objekte einen festen Transparenzwert wie 
den „Transparenzwert von“ erhalten sollen. Die Bearbeitung und Zuweisung erfolgt auf der Basis der XY-Ebene 
des WKS. Die Layer der zu bearbeitenden Objekte werden dazu gegebenenfalls getaut und entsperrt.
