ACM-2025-01-01

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 01
Autor: Andreas Kraus
Programm: K_SNAPSNAP.LSP
Funktionalität: Kontrollpunkte auf Fangraster bringen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2020
Befehle: K_SNAPSNAP
Bezug: Online


Beschreibung
============

Kontrollpunkte auf Fangraster bringen

Für viele Arten von Plänen ist es praktisch, mit dem Rasterfang zu arbeiten. Umso ärgerlicher ist es, wenn 
Objekte nicht auf diesem Raster liegen. Das passiert auch, wenn zum Beispiel eine PDF importiert wird oder 
bei Fremdzeichnungen nicht mit dem Raster gearbeitet wurde. Die einzelnen Objekte zu korrigieren, damit diese 
dann auf dem Raster liegen, ist bei wenigen Objekten noch machbar, bei einer größeren Menge zeitlich kaum zu 
bewerkstelligen.
Hier hilft das Tool K_SNAPSNAP.LSP. Es kann die Kontrollpunkte von vielen Objekten automatisch auf das aktuelle 
oder ein vordefiniertes Raster legen. Bearbeitet werden Punkte, Linie, Polylinien, Bögen, Kreise, Splines, 
Ellipsen, Multilinien Texte, MTexte, Solids, Tabellenlinien (nur die senkrechten, die waagerechten hängen 
an den Textgrößen der Tabellenzellen) und Blockeinfügepunkte.
Im Dialogfeld wird immer das aktuelle Raster mit der Bezeichnung "-aktuell" in der Liste angezeigt. Soll eine 
Rastereinstellung gespeichert werden, einfach den Namen und bei Bedarf auch andere Einstellungen ändern und 
auf "in Liste" klicken. Rasterursprung und Winkel können aus der Zeichnung gepickt werden, die Option "von Block" 
bei "Winkel" bedeutet, dass bei Blöcken als Drehwinkel des Rasters der Drehwinkel des jeweiligen Blocks verwendet 
wird. Ich arbeite etwa bei schrägen Wänden in Grundrissen gerne mit einem entsprechend gedrehten Raster, damit 
Anordnungen an diesen Wänden "in sich gerade" sind. So muss man nicht für jeden benötigten Winkel extra eine 
Rastereinstellung speichern. 
Die Einträge der beiden Listen "Griffauswahl" und "Griffpunkte" lassen sich per Doppelklick in die jeweils 
andere Liste bringen. Nach Klick auf OK und nachfolgender Objektwahl wird nur die Liste "Griffpunkte" abgearbeitet. 
Wenn also Linien nicht bearbeitet werden sollen, einfach den Eintrag "Linienendpunkt" in die Liste "Griffauswahl" 
bringen. Möchte man beispielsweise Linien mit einer anderen Rastereinstellung bearbeiten lassen, muss man aus der 
Liste "Fangraster" das entsprechende Raster auswählen und den Eintrag "Linienendpunkt" anklicken. Dann steht auch 
dahinter der gewählte Rastername. Möchte man einfach nur Objekte auf das aktuelle Raster bringen, genügt es, das 
Dialogfeld mit OK zu verlassen und die Objekte zu wählen, da das aktuelle Raster die Grundeinstellung ist.