ACM-2025-01-06

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 01
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-TRANSPARENZSETZEN.LSP
Funktionalität: Die aktuelle Transparenz einstellen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2011
Befehle: ACM-TRANSPARENZSETZEN
Bezug: online 


Beschreibung
============

Die aktuelle Transparenz einstellen

Um einen Transparenzwert zur aktuellen Zeichnungstransparenz zu erheben, mit der dann alle neu erstellten 
Objekte ausgestattet werden, gibt es mit den AutoCAD-Werkzeugen mehrere Wege, beispielsweise das Fenster 
"Eigenschaften" oder das schlichte Eintippen von "cetransparency" in der Befehlzeile mit anschließender 
manueller Eingabe des gewünschten Werts. Doch einen Spezialisten für diese Aufgabe haben sich die 
Autodesk-Programmierer gespart. 
Diese Lücke schließt jetzt das AutoLISP-Tool ACM-TRANSPARENZSETZEN.LSP, das mit vielen Komfortoptionen 
ausgestattet ist und die folgenden drei Möglichkeiten für die Festlegung der in der Systemvariable 
CETRANSPARENCY gespeicherten aktuellen Transparenz bietet: 
1. Man übernimmt im Schnelldurchgang durch Drücken der Eingabetaste den stets als Vorgabe angebotenen, 
zuletzt verwendeten Transparenzwert.
2. Sollte die Vorgabe nicht passen, lässt sich ein Quellelement in der Zeichnung picken, dessen Transparenz 
ausgelesen wird und als neue CETRANSPARENCY-Einstellung zum Einsatz kommt. Hierbei besteht auch die Möglichkeit, 
auf Objekte zuzugreifen, die tief in Blöcken oder externen Referenzen verschachtelt sind. Festgelegt wird die 
Wahltechnik im Dialogfeld "Einstellungen", das über die gleichnamige Befehlszeilenoption geöffnet wird. Für mehr 
Treffsicherheit bei der Quellobjektwahl lässt sich in diesem Dialogfeld auch eine befehlsabhängige Pickbox in der 
Größe von 1 bis 20 bestimmen, die nur temporär für die Dauer des Tooleinsatzes verwendet wird. Hat ein Quellobjekt 
seine Transparenz über den Layer erhalten, kann man mit dem Kontrollkästchen "VonLayer ersetzen" veranlassen, 
dass in diesem Fall die Transparenz des Objektlayers als neue aktuelle Transparenz zum Tragen kommt. 
3. Die Option "Auswahlliste" blendet das tooleigene Dialogfeld "Transparenz wählen" ein, in dem die Einstellungen
"VonLayer" und "VonBlock" sowie die Standardwerte von 0 bis 90 in einem Listenfeld zu finden sind.