ACM-2024-02-02

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 02
Autor: Markus Hoffmann
Programm: ACMEXPORTLFILTER.LSP
Funktionalität: benannte Eigenschaften-/Layerfilter aus der aktuellen Datei in eine ASCII-Textdatei exportieren
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2020
Befehle: acmExLF
Bezug: Online


Beschreibung
============

Layerfilter exportieren

Wenn die Layer in einer Zeichnungsdatei mit wenigen Klicks nicht mehr überschaubar sind, bietet es sich an, 
sie in Layergruppen zu ordnen. So lassen sich zusammengehörende Layer durch geschicktes Strukturieren wieder 
besser verwalten. Dazu werden bestimmte Filter verwendet, zum Beispiel alle Layer, deren Namen mit einer 
bestimmten Zahlen- oder Buchstabenkombination beginnen. Da im Layermanager die Sichtbarkeit des aktuell 
gesetzten Layerfilters im Layer-Werkzeugkasten/in der Layergruppe in der Multifunktionsleiste voreingestellt ist, 
lassen sich thematisch zusammengehörende und gruppierte Layer noch einfacher verwalten.
Für den Einstieg in Layerfilter: Sobald eine externe Referenz geladen wird, entsteht automatisch eine Layergruppe 
XRef, der alle Layer dieser XRef angehören. Eigene Layergruppen könnten zum Beispiel alle temporären Layer 
enthalten, die einen entsprechenden Namensprä- oder -suffix haben und so über einen Filter zusammengefasst werden, 
damit man sie schnell aus- oder einschalten kann. Es gibt neben den Eigenschaftsfiltern auch Gruppenfilter, die 
ganz bestimmte ausgewählte Objekte beinhalten. Mehr dazu findet sich in der jeweiligen Online-Hilfe.
Das hier vorgestellte Tool ACMEXPORTLFILTER.LSP hilft dabei, einmal erstellte Layerfilter zu exportieren, um sie 
als Standardeinstellung vorzuhalten. Das Tool zeigt die in der aktuellen Zeichnungsdatei vorhandenen Eigenschaftsfilter 
in einer Dialogbox an, wo man danndie gewünschten Layerfilter für den Export auswählen kann.Anschließend fragt das 
Tool nach einem Ablageort sowie dem Namen für die Exportdatei und erstellt nach der Bestätigung eine Datei mit der 
Endung .CFG. Diese Datei enthält alle notwendigen Daten, um den exportierten Layerfilter in einer anderen 
Zeichnungsdatei wiederherstellen zu können.
Übrigens lassen sich die oben angesprochenen Gruppenfilter mit explizit ausgewählten Objekten mit dem Tool nicht 
exportieren. Spezifische Gruppenfilter einer Datei wären in einer anderen Zeichnungsdatei nicht sinnvoll.