ACM-2024-02-03

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 02
Autor: Thomas Krüger
Programm: ACM-LAYOUTSETUP.LSP
Funktionalität: Zeichnungslayouts einrichten
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2018
Befehle: LAYOUTSETUP PAGESETUPS-DELALL
Bezug: Online


Beschreibung
============

Layouts einrichten

Layouts einer AutoCAD-Zeichnung sind datentechnisch Blöcke, die wie normale Blöcke Linien, Bemaßungen, 
Texte und andere Zeichnungsobjekte enthalten können. Weiterhin speichern sie jedoch Einstellungen, die 
für die Darstellung am Bildschirm und für die Ausgabe auf Druckern usw. wichtig sind –etwa Papierformat, 
Plotstil und anderes mehr. Diese Layouteigenschaften lassen sich auch in den benannten Seiteneinrichtungen 
speichern, die wiederum die Einrichtung neuer Layouts vereinfachen.
Üblicherweise legt man benannte Seiteneinrichtungen für die verschiedenen Papiergrößen und Ausgabegeräte 
an und speichert dann die so vorbereitete Zeichnung als Template(DWT). In jeder neuen Zeichnung, die 
hieraus entsteht, kann man dann für jedes Layout eine benannte Seiteneinrichtung auswählen, um damit 
die aktuellen Einstellungen im Dialogfeld „Seiteneinrichtung“/„Plotten“ zu ersetzen. So ist es nicht 
notwendig, die Einstellungen jedes Mal neu zu definieren. Ändern sich aber Plotter oder Zeichenstandard, 
oder man nutzt Zeichnungen eines Fremdherstellers, ist es recht umständlich die benannten Seiteneinrichtungen 
bestehender Zeichnungen anzupassen.
Hier hilft das Tool ACM-LAYOUTSETUP.LSP, das nach dem Befehlsaufruf mit LAYOUTSETUP einen Dialog bereitstellt, 
in dem links alle in der Zeichnung gefundenen Seiteneinrichtungen und rechts alle Layouts der Zeichnung 
aufgelistet werden. Der Anwender kann nun eine benannte Seiteneinrichtung und mehrere Layouts selektieren, 
die die vorgewählte Seiteneinrichtung übernehmen sollen. Durch Drücken des „Anwenden“-Buttons werden dann 
diese Zuordnungen zwischengespeichert und es lassen sich noch andere Seiteneinrichtungen anderen Layouts 
zuweisen.
Bei Betätigung des „Ende“-Buttons wird der Dialog geschlossen und alle vorgenommenen Zuordnungen werden in 
der Zeichnung umgesetzt. Der „Abbruch“-Button schließt den Dialog ebenfalls, verwirft aber alle gemerkten 
Einstellungen.
Zusätzliche Seiteneinrichtungen lassen sich über „Importieren“ aus anderen Zeichnungen in die aktuelle 
holen, wobei man optional eventuell schon vorhandene gleichnamige Seiteneinrichtungen überschreiben kann.
Mit PAGESETUPS-DELALL ist in dem Tool zusätzlich noch ein Befehl integriert, der alle vorhandenen 
Seiteneinrichtungen in der Zeichnung löscht.
Die für die Tooldialoge notwendigen DCL-Dateien werden temporär vom Programm selbst erzeugt, was den 
Vorteil hat, dass sich der Anwender über Supportpfade usw. keine Gedanken machen muss – ein Laden der 
LISP-Datei per Drag&Drop aus dem Windowsexplorer in die aktuelle Zeichnung ist ausreichend. Natürlich 
funktioniert auch der übliche Weg über „_appload“.