ACM-2025-02-02

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 02
Autor: Markus Hoffmann
Programm: ACMLINETYPELOADER.LSP
Funktionalität: Linientypen aus allen verfügbaren Linientypdateien nur durch Eingabe des Namens laden 
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2024
Befehle: acmLtL
Bezug: Online


Beschreibung
============

Linientypen laden neu gedacht

Zum Laden von Linientypen müssen Anwender in AutoCAD und alternativen Programmen wie BricsCAD nicht nur 
wissen wie sie heißen, sondern auch in welcher Datei mit der Endung „.LIN“ sie sich befinden. Auch der 
Ordner der Datei sollte bekannt sein und dass sich dieser Ordner im Supportpfad befindet, damit Datei 
und Linientyp geladen werden können. Der Supportpfad ist die Summe der Ordner, die das CAD-Programm 
nach Linientypdateien, Schraffuren, Menüdateien, Textarten usw. automatisch durchsucht.Eigentlich 
ziemlich viele Dinge, um so ein bisschen Linientyp zu laden … Deshalb hier der Vorschlag für eine 
Vereinfachung. 
ACMLINETYPELOADER.LSP ist es völlig egal, in welcher Datei und welchem Ordner ein Linientyp definiert 
ist. Das Programm erkennt beim Start alle möglichen ladbaren Linientypdateien (Dateiendung „.LIN“) des 
Supportpfads, liest sie aus und meldet alle verfügbaren Dateien und ihre Linientypen im Textfenster. 
Diese Liste dient der Orientierung. Den gewünschten Linientyp kann man hier nachschlagen und an der 
Befehlszeile eingeben. Das Tool lädt anschließend den Linientyp und setzt ihn aktuell. Sollte er 
bereits geladen sein, wird das vom Tool gemeldet.
Die zweite Funktionalität des Tools orientiert sich an der Befehlszeilenversion des Originalbefehls 
LINIENTYP, in der alle Linientypen einer „LIN“-Datei durch die Eingabe eines Sterns geladen werden 
können. Bei ACMLINETYPELOADER.LSP können durch die Eingabe eines Sterns (durch Bestätigung der ersten 
Abfrage des Tools) alle erreichbaren Linientypen geladen werden, also nicht nur die einer bestimmten 
Datei, sondern alle Linientypen aller „LIN“-Dateien im Supportpfad. 
Eine weitere Funktion des Programms ist das Laden von Linientypen aus einer Datei, die nicht im 
Supportpfad abgelegt ist. Nach Eingabe der Option „Weitere“ startet das Tool die Dateisuche. Hier 
lässt sich die gewünschte Datei suchen und auswählen. Bei diesen Dateien handelt es sich üblicherweise 
um benutzerspezifische Linientypendateien, die eine oder nur wenige Linientypen mehr beinhalten. Deshalb 
lädt das LISP-Tool nach der Dateiauswahl alle darin enthaltenen Linientypen.