ACM-2025-02-06

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 02
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-UMBENENNENBKS.LSP
Funktionalität: benutzerdefinierte Koordinatensysteme umbenennen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2014
Befehle: ACM-UMBENENNENBKS
Bezug: online 


Beschreibung
============

Benutzerkoordinatensysteme umbenennen

Neben dem festen Weltkoordinatensystem können in AutoCAD beliebig viele verschiebbare Koordinatensysteme 
angelegt werden, die so genannten Benutzerkoordinatensysteme (BKS). Durch das Verschieben des BKS wird das 
Definieren von Punkten in dreidimensionalen oder gedrehten Ansichten wesentlich vereinfacht. Nachdem ein 
BKS eingerichtet wurde, kann es einen Namen erhalten und anhand dieser Bezeichnung bei Bedarf auch 
jederzeit wiederhergestellt werden. Diese Namen können nachträglich geändert und an neue Gegebenheiten 
angepasst werden. 
Ein Spezialist für das Umbenennen von Benutzerkoordinatensystemen ist das Tool ACM-UMBENENNENBKS.LSP, 
das mit einer Reihe von Optionen diesen Vorgang stark vereinfacht. Nach dem Befehlsaufruf wird das 
Dialogfeld „BKS umbenennen“ eingeblendet, das alle Regeln für die Umbenennungen festzurrt. Im Listenfeld 
„BKS wählen“ sind alle in der aktuellen Zeichnung vorhandenen BKS zu finden, wobei auch mehrere BKS 
gleichzeitig ausgewählt werden können. Die Schaltfläche „Suchen nach“ und das zugehörige Eingabefeld 
fahnden anhand des Namens oder beliebiger Kombinationen von Platzhaltern gezielt nach entsprechenden 
Einträgen, was speziell die Wahl von BKS-Gruppen mit gleichen Namensteilen erleichtert. So werden 
beispielsweise mit der Eingabe „*xyz*“ alle BKS markiert, deren Namen die Zeichenfolge „xyz“ enthalten. 
Die Groß-/Kleinschreibung spielt bei dieser Platzhaltersuche keine Rolle. Sollen in einem Rutsch gleich 
alle BKS umbenannt werden, sorgt ein Haken im Kontrollkästchen „Alle wählen“ dafür, dass das Listenfeld 
komplett markiert wird. Das Eingabefeld „Ersetzen“ bestimmt, welche Zeichenfolgen in den BKS-Namen 
ausgetauscht werden sollen. Die Ersatzzeichen finden ihren Platz im Eingabefeld „Mit“. Ein weiteres 
Kontrollkästchen regelt, ob für die Umbenennung auch die Groß-/Kleinschreibung ausschlaggebend ist. 
Sind alle Einstellungen erledigt, bringt die „OK“-Schaltfläche den Umtaufvorgang ins Rollen.