ACM-2026-02-06

Jahrgang	: 2026
Ausgabe		: 02
Autor		: Gerhard Rampf
Programm	: ACM-FARBDREHEN.LSP
Funktionalität	: Objekte per Farbfilter drehen
Format		: LISP
Lauffähig ab	: AutoCAD 2015
Befehle		: ACM-FARBDREHEN
Bezug		: online 


Beschreibung 												.
============

Drehen nach Farben

In der Hitliste der meistverwendeten AutoCAD-Befehle nimmt der Standardbefehl DREHEN sicherlich einen der 
vorderen Plätze ein. Aber auch er hat noch Optimierungspotenzial: Sollen beispielsweise lediglich Objekte 
mit einer bestimmten Farbe gedreht werden, wäre ein Wahlverfahren hilfreich, das nur passend gefärbte 
Elemente in den Auswahlsatz übernimmt. 
Genau diese Spezialanforderung erfüllt das Tool ACM-FARBDREHEN.LSP. Mit ihm lassen sich Rotationsaufträge 
per Farbfilter einfach und schnell bewältigen. Zuerst fordert die Routine zur Wahl der Filterfarbe auf. 
Dies geschieht per Mausklick auf ein entsprechend aussehendes Objekt. Über die Option „Einstellungen“ kann 
man im gleichnamigen Dialogfeld festlegen, ob für die Farbbestimmung auch verschachtelte Objekte einer 
Blockreferenz zum Einsatz kommen können. Darüber hinaus lässt sich regeln, ob die Filterfarbe „VonLayer“ 
durch die Farbe des Layers ersetzt werden soll. 
Im Dialogfeldbereich „Filtern nach“ besteht die Auswahl zwischen drei Arbeitsmethoden für den Filter. 
Die Option „Objektfarbe“ bedingt eine Filterung über die direkt zugewiesene Farbe. Ist beispielsweise 
ein Element rot per Direktzuweisung, wird es gewählt. Ist es aber rot, weil es auf einem roten Layer liegt 
und eine „VonLayer“-Zuweisung besitzt, findet es keine Berücksichtigung. Die Methode „Layerfarbe“ beschreitet 
den umgekehrten Weg. Jetzt werden nur „VonLayer“-Objekte gewählt, die sich auf einem roten Layer befinden. 
Sollen unabhängig von der Zuweisungstechnik alle rot dargestellten Objekte gelöscht werden, bietet das Tool 
als dritte Möglichkeit die Variante „Objekt- und Layerfarbe“ an. Um zu erreichen, dass gerade die dem Filter 
nicht entsprechenden Elemente gedreht werden, genügt ein Haken im Kontrollkästchen „Filter invertieren“. Nach 
dem Picken des Quellobjekts wird die ermittelte Filterfarbe in der Befehlszeile angezeigt und zur Wahl der zu 
drehenden Objekte aufgefordert. Dies geschieht wie üblich per Fenster, Kreuzen oder Klicken. Anschließend 
startet der Drehvorgang mit den üblichen Optionen.