ACM-2026-02-07

Jahrgang	: 2026
Ausgabe		: 02
Autor		: Gerhard Rampf
Programm	: ACM-LAYERUNPLOTBAR.LSP
Funktionalität	: aktuellen Linientyp einstellen
Format		: LISP
Lauffähig ab	: AutoCAD 2005
Befehle		: ACM-LAYERUNPLOTBAR
Bezug		: 0nline


Beschreibung 												.
============

Sicher ist sicher

Auch im Zeitalter der Digitalisierung sind gedruckte Zeichnungen im Arbeitsalltag nicht wegzudenken. Aber 
oft muss nicht alles, was im digitalen CAD-Dokument enthalten ist, auch auf der Papierzeichnung zu sehen 
sein. Hierfür bietet AutoCAD die Möglichkeit, Objekte auf bestimmten Layern vom Druckvorgang auszuschließen, 
indem der Layer nicht plotbar geschaltet wird. Standardmäßig wird dieser Schritt im Layereigenschaftenmanager 
erledigt.
ACM-LAYERUNPLOTBAR.LSP eröffnet jetzt eine Alternative, die für die Wahl der unplotbarzu setzenden Layer 
vier Methoden zur Verfügung stellt:
1. Mit der Option „Objektwahl“ werden die zu verbergenden Layer auf der Basis von Quellobjekten bestimmt, 
wobei die Objektwahl mit den AutoCAD-Standardmethoden wie Picken, Fenster, Kreuzen usw. erfolgt. Der 
Auswahlsatz wird nach den enthaltenen Layern durchleuchtet, die dann anschließend für den Druckvorgang aus 
dem Rennen genommen werden. 
2. Die Variante „Auswahlliste“ öffnet ein Dialogfeld, das alle aktuell plotbaren Layer zur Auswahl auflistet. 
Mit der im Dialogfeld vorhandenen Schaltfläche „Suchen nach“ und dem zugehörigen Eingabefeld lassen sich 
auch gezielt Layer anhand des Namens oder beliebiger Kombinationen von Platzhaltern identifizieren, was die 
Wahl von Layergruppen mit gleichen Namensteilen wesentlich vereinfacht. So werden beispielsweise mit der 
Eingabe „*xyz*“ alle Layer markiert, deren Namen die Zeichenfolge „xyz“ enthalten. Die Groß-/Kleinschreibung 
spielt bei dieser Platzhaltersuche keine Rolle. 
3. Die Schnellmethode „Alle“ setzt ohne weitere Nachfrage alle Zeichnungsebenen auf einen Schlag unplotbar. 
4. Wurde der Befehl im aktuellen Dokument schon einmal ausgeführt, bietet die Option „Vorherige Auswahl“ die 
Gelegenheit, den gleichen Bearbeitungsvorgang mehrmals im Eildurchgang zu wiederholen. Die zuletzt verwendete
Technik wird immer gespeichert und kann durch Bestätigen mit der Eingabetaste direkt zum Einsatz gebracht 
werden.
