ACM-2026-02-05

Jahrgang        : 2026
Ausgabe         : 02
Autor           : Silke Molch
Programm        : ACM_ED.LSP
Funktionalität  : XDATA-Informationen an Geometrieobjekte anhängen
Format          : LISP
Lauffähig ab    : AutoCAD 2025
Befehle         : ACM_ED
Bezug           : Online


Beschreibung 												.
============
                                                                 
XDATA-Informationen an Geometrieobjekte hängen

Im Zeitalter der kooperativen und kollaborativen Projektbearbeitungen arbeitet man mit vielen Projektbeteiligten 
und tauscht dabei viele Dateien aus unter Verwendung von Spezialprogrammenoder Aufsätzen. Sie arbeiten mit 
eigenen Sachdatenstrukturen und Klassifikationen und lassen sich in Form von XDATA-Daten an die Geometrien 
anhängen. Diese Daten werden dann unter einem registrierten Applikationsnamen – ähnlich Namespace – in einer 
Art Container vorgehalten und als Listenwerte in einer spezifischen Reihenfolge abgespeichert. Mit dem 
AutoCAD-Standardbefehl XDLIST lassen sich diese XDATA-Informationen für ein Geometrieobjekt abrufen und mit 
dem Befehl XDDATA für ein einzelnes Objekt setzen, sofern es noch keine Zuweisung unter dem Applikationsnamen 
gibt. Ein Überschreiben bestehender Werte oder das gleichzeitige Zuweisen von Werten für mehrere Objekte ist 
leider nicht möglich.
Mit dem Tool ACM_ED.LSP lassen sich einer beliebigen Anzahl ausgewählter Objekte gleichzeitig entsprechende 
XDATA-Informationen zuordnenoderdiese bei bestehenden Daten auch ersetzen. Unter dem vordefinierten 
Applikationsnamen werden je nach Wertmodus ein sich automatisch generierender GUID-Wert oder ein voreingestellter 
Wert zugeordnet. Ebenso kann man vorab über den vorbestimmten Überschreibmodus festlegen, ob bei bestehendem 
applikationszugeordnetem Wert dieser belassen oder durch den je nach Wertmodus vorbestimmten Wert oder eine 
automatisch generierte GUID ersetzt wird.
Möchte man die selbsterstellten Geometrien mit einer identischen Herkunftskennzeichnung versehen, um diese 
schnell von den Geometrien der Projektpartner mittels Auswahlfilter zu unterscheiden, ist eine entsprechende 
Wertkennzeichnung festzulegen und der Modus „Wert“ zu verwenden. Benötigt man für jedes ausgewählte Objekt 
eine eindeutige Kennzeichnung, die später als Referenz-ID für Bezüge mit Sachdatentabellen oder Datenbanken 
dienen soll, ist der Wertmodus „GUID“ zu nutzen. 