ACM-2026-02-08

Jahrgang        : 2026
Ausgabe         : 02
Autor           : Silke Molch
Programm        : ACM_ZLT.LSP
Funktionalität  : zufallsbasierte Linienstärken und Transparenzwerte zuweisen
Format          : LISP
Lauffähig ab    : AutoCAD 2025
Befehle         : ACM_ZLT
Bezug           : Online


Beschreibung 												.
============
                                                                 
Zufallsbasierte Linienstärken und Transparenzwerte zuweisen

Oft weisen Grundlagenzeichnungen mit vielen Kanten- und Konturlinien sowie Schraffuren einen sehr exakten 
und sterilen technischen Stil auf. Für technische Zeichnungen ist das erforderlich, für grafische Konzept- 
oder Entwurfszeichnungen ist dagegen oft eine lockere Grafik ähnlich einer Handzeichnung wünschenswert. 
Solche grafischen Effekte kann man unter anderem über verschiedene Linienstärken und Transparenzwerte 
erreichen, um damit das Zeichnen mit Filzstiften oder Markern zu simulieren. Um einen händischen Look zu 
generieren, dürfen diese Werte nicht für alle Linien konstant sein. 
Mit dem Tool ACM_ZLT.LSP können Objekten je nach voreingestelltem Modus Linienstärken und Transparenzwerte 
per Zufallsprinzip automatisiert zugewiesen werden. Die Zufallswerte liegen dabei in einem voreingestellten 
Linienstärke-/Transparenz-Wertebereich. Da man in der Regel neben der grafischen auch noch die technische 
Stilvariante benötigt, besteht die Möglichkeit, die Linienstärke-/Transparenzwertzuweisung nicht den 
originalen Geometrien, sondern den Kopien der ausgewählten Objekte zuzuweisen. 
Bei diesem voreingestellten Modus lässt sich auch der Layer für die Ablage der Kopien vorab festlegen. 
Möchte man, dass bei LW-/ Polylinen sowie Schraffuren statt des gesamten Objekts nur den einzelnen 
Segmentlinien unterschiedliche Linienstärke-/Transparenzwerte zugewiesen werden, kann man das Einzelteilmodul 
nutzen. Mit diesem werden die Objekte in Einzelteile zerlegt und mit entsprechend unterschiedlichen 
Linienstärke-/Transparenzwerten versehen. Für diesen Modus ist der Kopie-Bearbeitungsmodus empfehlenswert, 
da die Geometrien aufgelöst werden und nicht mehr als Gesamtobjekt zur Verfügung stehen.
Aufgrund der zufallsbasierten Wertzuweisung entstehen verschiedene,vorher nicht festlegbare Muster. Gefällt 
einem das zufällig erstellte Muster nicht, kann man die ganze Bearbeitung rückgängig machen und das Tool 
wiederholt aufrufen bis das zufällig entstehende Muster gefällt. 
