ACM-2026-02-02

Jahrgang        : 2026
Ausgabe         : 02
Autor           : Markus Hoffmann
Programm        : ACMBATCHETRANSMIT.LSP
Funktionalität  : DWGsan den Befehl ETRANSMIT übergeben, um eigene ZIP-Datei zu erstellen
Format          : LISP
Lauffähig ab    : AutoCAD 2024
Befehle         : ABET
Bezug           : Online


Beschreibung 												.
============														

Multiples ETRANSMITen von DWGs

Skripte oder kleine Programme, die die Dateien eines Ordners an den Befehl ETRANSMIT übergeben, beschleunigen 
vielfach den Abgabeprozess von Zeichnungsdateien. Ja, der Befehl selbst bietet die Möglichkeit weitere 
Zeichnungsdateien einem ETRANSMIT-Lauf hinzufügen. Sollen aber Zeichnungsdateien aus verschiedenen Ordnern 
in individuelle ZIP-Dateien verpackt und weitergegeben werden, ist manuelle Arbeit wie zum Beispiel das 
Zusammentragen der Dateien in einen eigenen Ordner für den Export gefordert.
ACMBATCHETRANSMIT.LSP macht diese manuellen Schritte überflüssig.Nach seinem Start bietet das Programm über 
einen eigenen Dialog an, eine Liste von Zeichnungsdateien aus verschiedenen Ordnern zusammenzustellen. 
Im oberen Bereich wird der aktuelle Ordner angezeigt. Im linken Bereich des Dialogs werden die Unterordner 
des aktuellen Ordners angezeigt. Durch einen Klick auf einen der Unterordner gelangt man in diesen. An erster 
Stelle in diesem Bereich sind die Laufwerke sowie Navigationsmöglichkeiten „.“ und „..“ aufgeführt. Erstere 
führt auf die oberste Ebene des Laufwerks C: und über die zwei Punkte kann man zurück zum übergeordneten 
Ordner navigieren. Im rechten Bereich werden die Zeichnungsdateien des gewählten Ordners angezeigt.
Hier können die gewünschten DWG- oder DWT-Dateien ausgewählt werden und mit dem Button unterhalb des Bereichs 
zur Dateiliste hinzugefügt werden. Wurden aus Versehen falsche Dateien gewählt, können sie mit „Entfernen“ 
aus der Liste gelöscht werden, ebenso kann die Auswahlliste komplett geleert werden.
Nach Abschluss dieser Auswahl wird der Dialog mit OK beendet und das Programm fragt nach dem Zielordner für 
die von ETRANSMIT zu erzeugenden ZIP-Dateien. Anschließend erzeugt das Programm im Hintergrund eine temporäre 
Skriptdatei, in der die Befehlsfolge für jede der gewählten Dateien hinterlegt wird.
Schließlich startet ACMBATCHETRANSMIT.LSP das Skript und jede der gewählten Dateien wird geladen. ETRANSMIT 
startet und speichert die jeweilige ZIP-Datei im Zielordner ab und schließt die Zeichnungsdatei wieder. 
