ACM-2024-03-05

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 03
Autor: Silke Molch
Programm: ACM_EREIHE.LSP
Funktionalität: Objekte entsprechend einer Sequenz von Abständen einfügen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2024
Befehle: ACM_EREIHE
Bezug: Online


Beschreibung
============
                                                                 
Objekte einfügen

Nicht selten sind Objekte entlang eines Polylinienpfads einzufügen. Dafür gibt es in AutoCAD Vervielfältigungsmethoden 
wie etwa TEILEN und MESSEN. Sie decken aber nur das gleichmäßige Einfügen ab. Sind jedoch unterschiedliche Abständen 
und eine bestimmte Abstandssequenz erforderlich, kann man gut mit dem Tool ACM_EREIHE.LSP arbeiten. 
Das Programm legt durch ein für die Abstände trennendes Semikolon eine Sequenz von Einfügeabständen fest, um wahlweise 
Punkte, Blöcke oder eine Objektauswahl festzulegen.
Beim Objektmodus „Block“ wird der aus der Blockliste ausgewählte Block mit dem voreingestellten Einfügefaktor und 
Blockdrehwinkel an den vorgegebenen Abständen eingefügt. Dagegen werden beim Objektmodus „Punkt“ nur Punkte eingefügt. 
Beim weiteren Objektmodus „Objektwahl“ kann man Objekte und deren Bezugspunkt auswählen, so dass ihre Kopie an den 
Einfügeabständen eingefügt wird. 
Ist der Pfad länger als die vorgegebene Einfügeabstandssequenz, lässt sich über den Sequenzmodus „Sequenzwiederholung“ 
einstellen, wie oft die Sequenz wiederholt wird, bis die Pfadlänge mit entsprechenden Einfügungen versehen ist. 
Bei der Option „eine_Sequenz“ wird dagegen die Sequenz nicht wiederholt und der restliche Pfad erhält keine Einfügungen. 
Bei der Option “letzter_Wert“ erfolgt nach der Abarbeitung der Sequenz dann eine bis zum Pfadende fortlaufende Einfügung 
mit dem letzten Abstandswert. Mit dem Tool kann man nur LW-Polylinien und Polylinien nutzen.