ACM-2025-03-05

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 03
Autor: Silke Molch
Programm: ACM_BA_SELEKTION.LSP
Funktionalität: attributbezogene Selektion von Blöcken
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2025
Befehle: ACM_BA_SELEKTION
Bezug: Online


Beschreibung
============
                                                                 
Attributbezogene Blockselektion

Auch wenn Planzeichenverordnungen durch die Vorgabe von Symbolisierungseigenschaften schon eine gewisse 
Klassifikation ermöglichen, reichen diese bei den heutigen Informationsbedürfnissen nicht mehr aus. Heute 
werden eine Vielzahl von Informationsinhalten als Blockattribute gespeichert. Etwa für geplante 
Ausstattungselemente, deren Ausprägungsvariantenparameter wie Typ, Farbe, Nenndurchmesser usw. in 
Blockattributen hinterlegt sind, um damit weitergehende Auswertungen durchzuführen. Da diese Informationen 
meist unsichtbar und bei der Vielzahl der Blöcke und Blockinformationen sich auch oft überlagern, sind 
visuelle Prüfungen gerade bei großen, komplexen und vor allem fremden Zeichnungen oft schwierig.
Mit dem Tool ACM_BA_SELEKTION.LSP ist eine Blockattributprüfung und Selektion von Blöcken möglich. 
So kann man entsprechend dem Auswahlmodus „Blöcke_ohne_Attributen“ aus einem Auswahlsatz alle Blöcke ohne 
Attribute und mit dem Auswahlmodus „Blöcke_mit_Attributen“ alle Blöcke mit Attributen in der Blockdefinition 
wählen. Als weitere Auswahloption steht „Blöcke_mit_leeren_Attributen“ zur Verfügung, um alle Blöcke mit 
teilweise ungefüllten Attributwerten zu selektieren. Dies ist besonders bei Fremdzeichnungen wichtig, um 
die Blöcke zu identifizieren, die noch mit entsprechenden Attributwerten zu ergänzen sind. 
Die je nach Auswahlmodus gefundenen Blöcke verbleiben je nach Layermodus auf den originalen Layern oder 
lassen sich auf einen neuen Layer verschieben, der sich voreinstellen lässt. Ebenso kann man mit dem Farbmodus 
festlegen, ob die Originalfarben beibehalten oder eine neue voreingestellte Farbe zugewiesen werden soll. 
Dies ist zur Markierung der entsprechenden Blöcke hilfreich, sofern die Blockdefinition des Blocks eine 
Farbveränderung ermöglicht. Die ausgewählten Blöcke stehen anschließenden Befehlen mittels der Auswahl „v“ für 
vorherige Auswahl zur Verfügung. 