ACM-2025-03-04

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 03
Autor: Jörn Bosse
Programm: LAYFRIERTOOL.LSP
Funktionalität: Layer von Objekten frieren
Format: LISP
Lauffähig: ab AutoCAD 2021
Befehle: LFT
Bezug: Online


Beschreibung
============

Layer von Objekten frieren

In AutoCAD gibt es den Befehl LAYFRIER, mit dessen Hilfe sich Layer von zu pickenden Objekten frieren 
lassen. Allerdings kann man zurzeit nicht mehr als nur ein Objekt picken und die Einstellungen sind über 
die Befehlszeilenoptionen recht unübersichtlich.
Mit dem Programm LAYFRIERTOOL.LSP lassen sich Objekte entweder einzeln in Schleife picken oder mehrere 
Objekte über die Objektauswahl selektieren. Handelt es sich nicht um Blöcke, werden die Objektlayer 
gefroren. Ist der Layer aktuell, erscheint eine entsprechende Meldung und er wird nicht gefroren. Muss 
man Blöcke auswählen, sind die Einstellungen in einem gesonderten Einstellungsfenster zu beachten. 
Grundsätzlich wird bei Blöcken in drei Arten von Layern unterteilt: Einfüge-, Attribut- und Objektlayer.
Als Beispiel für die Layerarten in Blöcken soll ein Messpunktblock dienen, der folgende Objekte 
beinhaltet: ein Kreis als Einfügepunktmarkierung auf einem Objektlayer und drei Attribute auf 
unterschiedlichen Attributlayern (Punktnummer, Höhe, Bemerkung). Die Blockreferenz liegt komplett auf 
einem Einfügelayer. Dazu können die Objektlayer gefroren werden sowie die Attribut- oder Einfügelayer 
des Blocks (dann sind in diesem Beispiel auch die Attribute und Objekte (Kreis) nicht mehr zu sehen, 
auch wenn dessen Layer nicht gefroren sind).
Verwendet man das Programm im Layoutbereich in einem aktiven Ansichtsfenster, werden die Layer auch 
nur in dem Ansichtsfenster gefroren. In anderen Ansichtsfenstern und im Modellbereich bleiben die Objekte 
also weiterhin sichtbar.
Das Programm lässt sich direkt mit einem Einstellungsdialogfenster öffnen, in dem festgelegt wird, ob die 
Objekte gepickt oder über eine AutoCAD-Objektauswahl gewählt werden sollen. Zudem werden Einstellungen zu 
den Layerarten bei Blöcken gemacht. Nutzt man die Einstellungen vom vorhergehenden Programmdurchlauf 
unverändert, kann man das Programm auch direkt starten, ohne das Einstellungsdialogfenster öffnen zu
müssen.
Anmerkung: Eine Zurück-Option wie im AutoCAD-Befehl LAYFRIER gibt es nicht. Es kann aber mit der 
Zurück-Funktion Schritt für Schritt das Frieren der Layer zurückgenommen werden, wenn das Programm 
beendet worden ist.