ACM-2023-04-06

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 04
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-LAENGSKAL.LSP
Funktionalität: Objekte mit Längendefinition anhand ihrer Länge skalieren
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Befehle: ACM-LAENGSKAL
Bezug: online 


Beschreibung
============

Skalieren per Länge

Ausgewählte Objekte gleichmäßig in der X-, Y- und Z-Richtung neu zu dimensionieren ist die Kernkompetenz des 
Befehls VARIA. Bei einer Spezialaufgabe – nämlich der expliziten Längenänderung eines Objekts – spielt aber 
das Tool ACM-LAENGSKAL.LSP seine Trümpfe aus und führt schneller und komfortabler zum Ziel. 
Die Längenanpassung lässt sich zwar auch mit dem Originalbefehl bewerkstelligen, meist sind dann aber aufwändige 
Vorberechnungen unerlässlich. Mit dem hier vorgestellten Nischentool dagegen erhalten auch komplexe Objekte wie 
Polylinien, Splines oder Ellipsen ihre Wunschlänge im Handumdrehen. 
Und so läuft der Befehl ab: Nach der Wahl des zu bearbeitenden Objekts öffnet sich ein Dialogfeld, in dem zuoberst 
die aktuelle Länge zu lesen ist. Für die Längenanpassung stehen dann zwei Techniken zur Verfügung. Bei der 
Variante „Prozent“ führt beispielsweise der Eintrag „200“ im zugehörigen Eingabefeld zu einer Längenverdoppelung, 
„50“ dementsprechend zu einer Halbierung. Die Methode „Länge“ erlaubt es, einen konkreten Zielwert einzutippen. 
Zusätzlich besteht bei dieser Technik noch die Möglichkeit, das Dialogfeld vorübergehend zu verlassen und den 
Wert am Bildschirm mittels zweier Punkte abzugreifen oder über die Option „Objekt“ durch die Wahl eines 
Quellelements in der Zeichnung zu ermitteln. Die Auswahl des Quellobjekts lässt sich durch eine befehlsabhängige 
Pickboxgröße erleichtern, und auf Wunsch lassen sich auch Blockelemente als Wertegeber anzapfen. 
Sind Änderungsmethode und -wert festgezurrt, steuert der Bereich „Objektfangmodi“ die Randbedingungen für die 
Wahl des Basispunkts der Längenanpassung – entweder unter Einsatz des aktuell eingestellten Objektfangs oder 
mit einer befehlsabhängigen Variante, die sich in einem weiteren Dialogfeld beliebig zusammenstellen lässt. 
Das Kontrollkästchen „Kopie ändern“ schließlich bestimmt, ob das Originalobjekt oder ein Duplikat die neue 
Länge erhält. 
