ACM-2023-04-01

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 04
Autor: Andreas Kraus
Programm: K_DIMUPDATEX.LSP
Funktionalität: Bemaßungen auch in Blöcken aktualisieren
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2008
Befehle: K_DIMUPDATEX
Bezug: Online


Beschreibung
============

Bemaßungen in Blöcken aktualisieren

Wenn man etwas bemaßt, kann man sehr bequem alle Einstellungen über den Bemaßungsstil steuern. Möchte man 
beispielsweise eine andere Textgröße oder einen anderen Bemaßungspfeil, stellt man diese einfach im 
Bemaßungsstilmanager um, und alle Bemaßungen passen sich an, außer diejenigen mit entsprechenden Stilüberschreibungen.
Wirklich alle Bemaßungen? Leider nein. Wie bei Asterix und seinen gallischen Freunden, setzt sich auch hier 
eine kleine Gruppe von Bemaßungen in Blöcken erfolgreich gegen die Veränderungen zu Wehr. Natürlich kann 
man den Blockeditor nutzen, die Bemaßungen dort aktualisieren und ihn anschließend mit speichern wieder 
verlassen. Das ist aber bei vielen verschiedenen und/oder sogar verschachtelten Blöcken recht mühsam und 
langwierig. Außerdem kann man auch schnell mal einen Block übersehen.
Hier wird das Tool K_DIMUPDATEX.LSP interessant. Nach dem Start erscheint zuerst die Frage, ob Stilüberschreibungen 
zu berücksichtigen sind. Beantwortet man das mit ja, werden Stilüberschreibungen aus allen Bemaßungen innenhalb von 
Blöcken entfernt. Danach wird jedes Bemaßungsobjekt in jedem Block aktualisiert. Dabei werden nur Bemaßungen 
innerhalb von Blöcken bearbeitet, Modellbereich und Layouts aber übersprungen. Bei großen Dateien kann das 
etwas dauern, weil eben jedes einzelne Objekt bearbeitet werden muss. Dafür gibt es noch einen Counter, um 
eine Info zu erhalten, wann die Bearbeitung fertig ist. Dabei spielt es keine Rolle, um welche Art der Bemaßung 
es sich handelt, ob linear, ausgerichtet, radial, Durchmesser usw. Für den Counter wird automatisch das 
Textfenster aktiviert. Nicht wundern, er läuft nicht immer mit gleicher Geschwindigkeit. Im Bearbeitungsmodus 
wird er langsamer, wenn nichts zu bearbeiten ist (etwa bei Linien und Kreisen) wird er wieder schneller. Nach 
getaner Arbeit wird noch automatisch regeneriert und die Bemaßungen sind dann in allen Blöcken aktuell.