ACM-2024-04-01

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 04
Autor: Andreas Kraus
Programm: K_MARKER.LSP
Funktionalität: digital markieren
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2020
Befehle: K_MARKER
Bezug: Online


Beschreibung
============

Gut markiert

Um in ausgedruckten Unterlagen etwas zu markieren, gibt es Textmarker in verschiedenen Farben. Auch in 
PDF-Dateien kann man markieren, um die Aufmerksamkeit auf diese Stellen zu lenken. Warum also nicht auch 
in AutoCAD? Natürlich ist das zu machen, bevor man druckt oder etwas in einer PDF versenden möchte, damit 
die Markierungen im Plan auch dokumentiert sind.
Das Tool K_MARKER.LSP funktioniert ähnlich wie ein Textmarker. Nach dem Start wird ein gestrichelter Kreis 
am Mauszeiger dargestellt. Bei einem Rechtsklick wird der „Stift“ abgesetzt und mit diesem eine Fläche 
gezeichnet. Bei erneutem Rechtsklick wird der Stift wieder angehoben und das Zeichnen unterbrochen. So kann 
man auch gleich mehrere solcher Flächen zeichnen, die nach einem Linksklick mit einer Solid-Schraffur gefüllt 
werden.
Schraffur und Umgrenzung werden dann noch in den Hintergrund gebracht, um keine anderen Objekte zu verdecken. 
Als Optionen lassen sich Kreisdurchmesser, Farbe und Transparenz ändern. Außerdem kann man mit „-“ von den 
aktuellen Flächen etwas löschen/radieren und mit „+“ dann wieder hinzufügen, also weiterzeichnen. 
Die letzte Option ist „erweitern“. Damit lässt sich diese nach Wahl einer Markierung bearbeiten. Dabei wird 
die enthaltene Solid-Schraffur gelöscht und nach der Bearbeitung neu erzeugt. Wenn man die entsprechenden 
Optionen benutzt, geht das auch mit anderer Farbe und Transparenz.
Sämtliche Optionen reagieren sofort ohne die Eingabe von Enter. Nach Wahl der meisten Optionen wird der 
Stift angehoben, um nicht unbeabsichtigt an der momentanen Mausposition etwas zu verändern. Gezeichnet 
wird auf dem aktuellen Layer.
Selbstverständlich lassen sich alle Markierungen auch mit Bordmitteln verändern, da es sich um einfache 
Polylinien mit assoziativer Solid-Schraffur handelt.