ACM-2025-04-01

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 04
Autor: Andreas Kraus
Programm: K_DIMCHAIN.LSP
Funktionalität: Bemaßungen zu Maßketten konvertieren
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2020
Befehle: K_DIMCHAIN
Bezug: Online


Beschreibung
============

Bemaßungen zu Maßketten konvertieren

Wenn man zum Beispiel mit K_DIMXY aus Heft 03/2025 Blöcke oder Punkte einzeln bemaßt hat, kann ein Plan 
ziemlich unübersichtlich sein, weil die Bemaßungen sozusagen alles vollmalen. Eine Lösung kann sein, 
aus den Bemaßungen Kettenmaße zu machen, aber dann muss man leider alles neu bemaßen und die Verwendung 
eines Tools, das jedes Objekt einzeln bemaßt, ist sinnlos.
Hier kann das Programm K_DIMCHAIN.LSP helfen. Es konvertiert alle gewählten Bemaßungen zu Kettenmaßen, 
wenn diese eine gemeinsame Bezugslinie haben. Es können auch Bemaßungen mit verschiedenen Bezugslinien 
auf einmal gewählt werden, die dann vor der Verarbeitung gruppiert werden. Damit lassen sich Bemaßungen 
in X- und Y-Richtung gleichzeitig bearbeiten, weil unabhängig voneinander separate Maßketten entstehen.
Die bestehenden Bemaßungsobjekte werden nicht angepasst. Die Kettenmaße aber vom Tool neu erzeugt und 
die bestehenden Bemaßungen gelöscht. Bemaßungsüberschreibungen werden nicht berücksichtigt und es wird 
die aktuellen Einstellungen für Bemaßungsstil, Farbe, Layer, usw. verwendet.
Die gewählten Bemaßungsobjekte können auch unterschiedliche Daten bei Bemaßungsstil, Layer, Farbe, usw. 
haben. Nur Bemaßungen auf gesperrten Layern werden aussortiert und nicht bearbeitet.
Die Position der Maßkette wird aus den Daten der alten Bemaßungen berechnet. Sollte sie ungünstig 
positioniert sein, gibt es im nächsten Heft ein Tool, um ganze Maßketten neu zu positionieren. 