ACM-2023-05-01

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 05
Autor: Andreas Kraus
Programm: K_RC-AUTO.LSP
Funktionalität: Revisionswolkenautomat
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2020
Befehle: K_RC-AUTO
Bezug: Online


Beschreibung
============

Revisionswolkenautomat

Pläne werden gezeichnet, geändert und um jede gemachte Änderung soll bitte eine Revisionswolke. Dann muss 
man noch mal etwas ändern und kann gleich die neue Revisionswolke mit ändern oder neu machen. Macht man 
alle Wolken erst ganz zum Schluss, darf man auch keine Änderung vergessen …
Diesen Job kann man doch getrost einer Datenverarbeitung überlassen. Genau das macht K_RC-AUTO.LSP. 
Alle relevanten Daten aller Elemente im Modellbereich werden nämlich sofort beim Laden des Tools in einem 
Dictionary gespeichert und bei Bedarf mit dem aktuellen Stand verglichen. Dort, wo sich etwas geändert hat, 
wird eine Revisionswolke gezeichnet. Dabei ist es egal, ob Objekte neu sind, geändert oder gelöscht wurden. 
Berücksichtigt werden die „normalen“ Objektdaten wie Layer, Farbe, Koordinaten usw., Attributinhalte und 
dynamische Parameter. XRefs und natürlich Änderungswolken werden nicht mit ausgewertet. Folgende Optionen 
sind wählbar:
-Reset: verwirft den bisherigen Stand der gespeicherten Daten und speichert den aktuellen Stand
-Entfernen: gewählte Objekte aus dem gespeicherten Stand entfernen
-Hinzufügen: gewählte Objekte dem gespeicherten Stand hinzufügen
-Markieren: alle Objekte die geändert wurden markieren; bei gelöschten Objekten wird temporär die „Bounding-Box“ 
 gezeichnet
-Objektwahl: zeichnet Revisionswolken um gewählte Objekte und entfernt sie aus dem gespeicherten Stand; 
 im Layout auch einfach mit Enter wählbar
-Zeichnen: zeichnet Revisionswolken automatisch um alle Änderungen und speichert den aktuellen Stand; 
 im Modellbereich auch einfach mit Enter wählbar

In Layouts lassen sich nur die Optionen „Reset“ und „Objektwahl“ auswählen. Der Abstand der Revisionswolken 
um die Objekte errechnet sich aus der Bogenlänge.
Sind in der Zeichnung Layer zu finden, deren Beschreibung (nicht der Name) „Änderungswolke“, Revisionswolke“ 
oder „Revcloud“ enthält, wird der alphabetisch letzte Layer für die Revisionswolken verwendet. Damit sind die 
Wolken immer auf dem aktuellen Revisionswolkenlayer gezeichnet. Bei „Revcloud A“ und „Revcloud B“ wird also 
automatisch „B“ verwendet. Ist kein solcher Layer vorhanden, wird der aktuelle verwendet.
Lässt man Revisionswolken mit der Option „Zeichnen“ automatissch einzeichnen und es stimmen zum Beispiel 
Einstellungen wie etwa Bogenlänge, Layer, Farbe usw. nicht, kann man einfach mit „Rückgängig“ zum vorherigen 
Stand zurückkehren. Die Daten im Dictionaryeintrag werden dabei praktischerweise auch zurückgesetzt und man 
kann die Einstellungen korrigieren und einfach danach noch einmal „Wolken“. Bei sehr vielen Objekten kann 
die Datenerfassung zwar einige Sekunden dauern, aber das ist immer noch bequemer als manuell einzuwolken.