ACM-2023-05-05

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 05
Autor: Silke Molch
Programm: ACM_BTEILEN.LSP
Funktionalität: segmentweises, gleichmäßiges Einfügen von Blöcken bei LW-/Polylinien
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: ACM_BTEILEN
Bezug: Online


Beschreibung
============
                                                                 
Blöcke gleichmäßig einfügen

Automatisiertes Einfügen/Vervielfältigen sind einige der wesentlichen Verfahren für ein effizientes Konstruieren. 
Viele davon stellt AutoCAD bereit. So kann man beispielsweise Blöcke durch den Befehl TEILEN entlang einer Polylinie 
einfügen, indem man sie, je nach gewünschter Segmentanzahl, gleichmäßig auf der Gesamtlänge der Polylinie verteilt.
Leider lässt sich dieser Befehl nicht für alle relevanten Anwendungsfälle nutzen, da sich die Verteilung der Blöcke 
nur auf die Gesamtlänge, jedoch nicht auf einzelne Liniensegmente bezieht und man die Blockausrichtung nur über 
zwei Ausrichtungsoptionen steuern kann. Zudem lassen sich weder der Blockskalierungsfaktor noch der Drehwinkel bei 
TEILEN einstellen.
Wer solche Anwendungsoptionen benötigt, etwa bei grafischen Darstellungsvorgaben für bestimmte Liniensymbolik, oder 
ästhetischen Aufteilungsanforderungen für jedes Polyliniensegment, kann das Tool ACM_BTEILEN.LSP dazu verwenden. 
Je nach Voreinstellung fügt es entlang jedes einzelnen Polyliniensegments einen ausgewählten Block auf dem aktuellen 
Layer ein – entsprechend der vorbestimmten Aufteilungsanzahl pro Polyliniensegment. Dabei lassen sich 
Blockskalierungsfaktor und Drehwinkel für die einzufügenden Blöcke vorab festlegen. Der voreingestellte Drehwinkel 
kommt dabei aber nur zum Tragen, wenn der Blockausrichtungsmodus auf „nicht ausgerichtet“ eingestellt ist. 
Bei einem ausgewählten „ausgerichtet“-Modus werden die Blöcke entsprechend der Polyliniensegmentausrichtung eingedreht. 
Sollen sie nicht linksseitig der Digitalisierungsrichtung angeordnet werden, ist vorher die Polylinienrichtung zu 
wechseln. Und ist der Layer der Polylinie gesperrt, wird dieser automatisch entsperrt. 