ACM-2023-05-06

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 05
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-LAYERINHALT.LSP
Funktionalität: alle auf einem Layer vorhandenen Objekttypen auflisten
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Befehle: ACM-LAYERINHALT 
Bezug: online 


Beschreibung
============

Wissen, was drin ist

Allen, die genau wissen wollen, welche und wie viele Objekte sich auf den einzelnen Layern eines AutoCAD-Dokuments 
tummeln, verschafft das Analysetool ACM-LAYERINHALT.LSP schnell und einfach den gewünschten Überblick. 
Hierfür durchforstet die Routine zunächst nach dem Befehlsaufruf alle Layouts der aktuellen Zeichnung und zeigt das 
Ergebnis dann in einem übersichtlichen Dialogfeld an. In der linken Hälfte des Dialogs befindet sich ein Listenfeld, 
das in alphabetischer Reihenfolge alle nicht XRef-abhängigen Layer des Dokuments aufführt. Beim Start des Tools ist 
im Listenfeld vorgabemäßig immer der zurzeit in der Zeichnung aktuelle Layer markiert. 
Auf der rechten Seite des Dialogfelds bietet ein weiteres Listenfeld Auskunft über alle Objekttypen, von denen sich 
Vertreter auf dem gerade links gewählten Layer befinden. Die Anzahl der pro Typ gefundenen Elemente ist in Klammern 
hinter den angezeigten Objekttypbezeichnungen zu lesen. Als Zusatzinformation wird auch die Gesamtzahl aller auf dem 
Layer liegenden Elemente angezeigt. 
Bei Verwendung der Routine im Modellbereich bietet die Option „Gewählten Layer isolieren“ darüber hinaus die 
Möglichkeit, alle anderen Layer zu deaktivieren und so einen ungestörten Blick auf sämtliche Elemente der gewählten 
Zeichnungsschicht zu erhalten. 
Um schnell und problemlos wieder zum ursprünglichen Zeichnungszustand zurückkehren zu können, speichert das Programm 
vor der Isolieraktion den gegenwärtigen Ein-/Aus-Status aller Zeichnungsebenen und stellt mit dem Aufruf des Befehls 
ACM-WIEDERHERSTELLEN die Ausgangslage wieder her. Auf diese Möglichkeit wird auch in der Befehlszeile noch einmal 
ausdrücklich hingewiesen.