ACM-2023-05-07

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 07
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-SKALBEZ.LSP
Funktionalität: Objekte skalieren, unter Verwendung der Option „Bezug“
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Befehle: ACM-SKALBEZ
Bezug: Online


Beschreibung
============

Skalieren mit Bezug

Zwei Hauptbefehle kennt AutoCAD für die Größenänderung von Objekten: STRECKEN und VARIA. Während sich 
gestreckte Elemente nur in eine Richtung anpassen, vergrößert oder verkleinert der Befehl VARIA die 
Zeichnungsbestandteile proportional in alle drei Raumachsen. Zudem bietet dieser Befehl mit der Option 
„Bezug“ die Möglichkeit, statt der Angabe eines Skalierfaktors die Änderung anhand einer Ausgangs- und 
einer Ziellänge zu vollziehen. Im Originalbefehl ist diese Technik mit einer Reihe von Extraeingaben 
verbunden und dadurch nicht sehr komfortabel.
Wesentlich effektiver und noch dazu mit einigen Bonusmöglichkeiten geht es dagegen mit dem Tool 
ACM-SKALBEZ.LSP. Nach der Objektwahl bietet die Option „Einstellungen“ die Gelegenheit zum Befehlsfeintuning. 
Für die Punkteingaben im gesamten Befehlsverlauf lässt sich in einem Dialogfeld bestimmen, ob die aktuellen 
Objektfänge oder befehlsabhängigen Werte, die man in einem weiteren Dialogfeld festlegt, zum Einsatz kommen. 
Auch ein befehlsabhängiger Orthogonalmodus lässt sich im Dialogfeld „Einstellungen“ bestimmen. Das 
Kontrollkästchen „Kopie skalieren“ schließlich legt fest, ob die gewählten Originalobjekte oder Duplikate 
verändert werden. 
Nach der Wahl des Basispunkts ist die Bezugslänge zu bestimmen, entweder per Tastatureingabe oder durch 
das Abgreifen zweier Punkte. Als dritte Variante steht noch die Option „Objekt“ zur Verfügung, mit der man 
ein beliebiges Objekt mit Längendefinition anklicken kann, dessen Länge dann als Bezugswert dient. 
Für mehr Treffsicherheit bei der Quellobjektwahl lässt sich in einem weiteren Dialogfeld eine befehlsspezfische 
Pickboxgröße einstellen. Zudem kann noch festgelegt werden, ob man auch in Blöcken verschachtelte Objekte als 
Quellobjekte heranziehen möchte. Nachdem anschließend mit den gleichen Möglichkeiten der zuzuweisende neue 
Längenwert festgelegt wurde, bringt das Programm die Objekte auf das Wunschmaß.