ACM-2024-05-01

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 05
Autor: Andreas Kraus
Programm: K_BLKADD.LSP
Funktionalität: einem Block Objekte hinzufügen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2020
Befehle: K_BLKADD
Bezug: Online


Beschreibung
============

Den Block ergänzen – mal anders

Einem Block Objekte hinzuzufügen ist nicht schwierig. Der Blockeditor oder auch die direkte Bearbeitung 
über REFEDIT machen das jederzeit möglich. Man kann auch Objekte zeichnen und per Clipcopy in den Block 
bringen. Für die Einfügekoordinaten kann man sich an irgendeinem Objekt orientieren, das sich schon im 
Block befindet.
Schwieriger wird es, wenn der Block gedreht, gespiegelt oder gar skaliert ist. Dann ist es knifflig, die 
Objekte lagerichtig zu platzieren, erst recht bei verändertem Koordinatensystem und das Ganze vielleicht 
noch in 3D. Genau um solche Dinge kümmert sich das Tool K_BLKADD.LSP.
Nach dem Start sind einfach die Objekte zu wählen, die man dem Block hinzufügen möchte, undanschließend 
den eingefügten Block anklicken. Die Objekte werden dann lagerichtig zur Blockdefinition hinzugefügt, in 
Bezug auf den angeklickten Block. Dabei ist es egal, ob der Block um eine beliebige Achse gedreht, gespiegelt 
oder skaliert ist. Auch ein gedrehtes Benutzerkoordinatensystem oder eine ungleichmäßige Blockskalierung 
spielen keine Rolle.
Die Objekte werden nach der Verarbeitung aus der Zeichnung entfernt und dann ein Attsync und ein Redraw 
durchgeführt, um die Veränderungen gleich sichtbar zu machen.Damit kann man sich zeichnerisch in der 
gewohnten Umgebung bewegen und wenn alles fertig ist, dem Block hinzufügen. Gerade 3D-Objekte lassen sich 
im Blockeditor nicht bequem bearbeiten, da ja der Blockeditor auf 2D beschränkt ist.