ACM-2023-05-07

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 05
Autor: Thomas Elbracht
Programm: SPIELTISCH.LSP 
Funktionalität: 3D-Sitzbank aus Volumenkörpern erstellen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2023
Befehle: SPIELTISCH
Bezug: Online


Beschreibung
============

Verwandlungskünstler

Wer einen Spieltisch, der normalerweise in der Ecke sein Dasein fristet, vergrößern möchte, muss die 
Tischplatte drehen oder umklappen. Vor Jahrhunderten fand man diese Möbel schon in Schlössern und 
Herrenhäusern, verziert etwa mit einer Schachfläche und oft mit Intarsien. Da er in erster Linie als 
Spieltisch gedacht ist, sind seine Dimensionen entsprechend klein gehalten. So sind die Füße abgeschrägt, 
was sie schlanker erscheinen lässt.
Mit wenigen 3D-Befehlen lässt sich auch heute ein solcher Tisch darstellen. Dazu bedarf es nur der richtigen 
Maße und Einfügepunkte, weil alle Teile in gewissem Zusammenhangstehen. Um die Füße an den richtigen Stellen 
abzuschrägen, sind Berechnungen durchzuführen. In der LISP-Routine Küchentisch (einige Ausgaben zuvor) wurde 
dazu bereits eine Variante vorgestellt. Damals waren etliche Punkte zu berechnen, doch es geht auch anders, 
wie das Programm SPIELTISCH.LSP zeigt. Hier werden die Füße an den richtigen Stellen abgeschrägt und eine 
Schachfläche in die Platte integriert.
Mit dem Start der Routine erscheint die Dialogbox. Im rechten Teil lassen sich dort mit wenigen Eingaben die 
Größen des Spieltischs abfragen. Die Länge und Breite der Tischplatten sollten im Verhältnis 1:1,6 sein, sonst 
können die Platten bei der gedrehten Version unverhältnismäßig überstehen. Das heißt: Wurdeein Maß geändert 
(Länge und Breite), ändert sich automatisch auch der andere Wert. Die weiteren Parameter des Fußgestells sind 
mit Bedacht zu verändern, da ja alles schlank und zierlich wirken soll. 
Der Parameter „Figurenfeldbreite“ 30mm ist ein gängiges Maß, andernfalls muss man ihn an die Spielfiguren 
anpassen. Bei der Dicke handelt es sich um die Furnierdicke des Schachfelds, das in die Platte eingelassen 
ist. Im unteren Bereich der Dialogbox befinden sich Radio-Buttons. Hier bietet die Routine zwei Varianten: 
„Platten zusammengeklappt“ oder „Platten aufgeklappt“. Das Anklicken der Radio-Buttons entscheidet über 
„geschlossen“ oder „offen“. Sind alle Eingaben überdacht, klickt man auf OK. Sogleich wird der Spieltisch 
erstellt und hängt an einer Gummibandlinie zur freien Platzierung. 