ACM-2025-05-04

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 05
Autor: Jörn Bosse
Programm: POSITIONSNUMMERN.LSP
Funktionalität: Positionsnummern mit Kreisen
Format: LISP
Lauffähig: ab AutoCAD 2021
Befehle: PON
Bezug: Online


Beschreibung
============

Positionsnummern mit Kreisen

Um Zeichnungen zu erklären, ist eine Legende hilfreich. Wenn die Legende über Nummern angelegt werden soll, 
lassen sich Nummerntexte in die Zeichnung einfügen. In der Legende wird dann auf die Nummern per Liste 
verwiesen und der erklärende Text kommt dazu. Diese Arbeit ist oft müßig und daher auch fehleranfällig. 
Mit dem Programm POSITIONSNUMMERN.LSP werden die Positionen der Nummern in der Zeichnung gepickt und dabei 
laufend hochgezählt. Der Nummerntext wird von einem Kreis eingefasst und optional mit einer Solid-Schraffurfläche 
hinterlegt. Eine Bezugslinie ist ebenfalls möglich, die Nummern lassen sich im Nachgang schieben.
Das Programm kann auch im BKS verwendet werden, wenn die Z-Ausrichtung mit der Z-Ausrichtung des WKS identisch 
ist. Alle Objekte, die erzeugt werden, kommen auf den aktuellen Layer.
Wenn beim Einfügen der Positionsnummern die Option "Bezugslinie" aktiviert ist, ist nach jedem gepickten Punkt 
ein weiterer Positionierungspunkt gefordert. Die Positionsnummer mit Kreis und optionaler Solid-Schraffurfläche 
werden dann auf den Positionierungspunkt geschoben: Die Bezugslinie verbindet den Kreis und den ursprünglich 
gepickten Punkt. Beim Schieben wird die gleiche Funktion verwendet. An dieser Stelle kann man die Bezugslinie 
mit Hilfe der rechten Maustaste oder der Enter-Taste aktivieren oder deaktivieren.
Beim Einfügen wird automatisch die höchste Nummer +1 verwendet, wenn die aktuelle Nummer bereits vorhanden ist. 
Lücken in der Nummerierung lassen sich füllen. Doppelte Nummern sind möglich, wenn verschieden Layer verwendet 
werden, weil eine Nummerierung immer pro Layer zählt.
Weil alle Elemente auf den aktuellen Layer kommen, wird nur eine Unterscheidung in der Farbe gemacht. Für 
Bezugslinie/Kreis, den Text und die Solid-Hintergrundfläche kann man jeweils eine unterschiedliche Farbe vergeben. 
Der Solid-Hintergrundfläche kann zudem ein Wert für Transparenz zugewiesen werden. Die Größe des Kreises wird über 
einen Faktor bestimmt. Mit diesen Optionen gelingt es ganz einfach, ansprechende Positionsnummern in die Zeichnung 
einzufügen. Die Größe der Nummern, und somit auch der resultierenden Kreise, wird über die Texthöhe festgelegt.