ACM-2025-05-05

Jahrgang: 2025
Ausgabe: 05
Autor: Silke Molch
Programm: ACM_GK.LSP
Funktionalität: gruppenweises Kopieren von Objekten
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2025
Befehle: ACM_GK
Bezug: Online


Beschreibung
============
                                                                 
Gruppenweise Objekte kopieren

Ob Solar-, Lagersysteme oder Mustergestaltungen, oft müssen Anordnungen repliziert werden, die über die 
klassische AutoCAD-Vervielfältigung im rechteckigen Zeilen- und Spaltenmodus mit einheitlichen Zeilen- und 
Spaltenabständen hinausgehen. So sind Objekte aufgrund einzuhaltender Begehungs-, Reparatur-, Transport- oder 
Brandschutzabstände oft in hierarchisch gegliederte Blockformationen mit unterschiedlichen Zeilen- und 
Spaltenanzahlen sowie unterschiedlichen Zeilen- und Spaltenabständen zu positionieren. Um dies mit einem 
einzigen Befehl bewerkstelligen zu können, lässt sich das Tool ACM_GK.LSP gut verwenden.
Mit ihm kann man ausgewählte Objekte entsprechend der voreingestellten Parametersequenzen für Zeilen- und 
Spaltenanzahl sowie Zeilen- und Spaltenabstände vervielfältigen. Für jeden gewünschten Hierarchie-/
Vervielfältigungsdurchlauf ist ein Wert in den Parametern einzugeben und mit Semikolon zu ergänzen. Werden 
mehrere Hierarchiestufen/Vervielfältigungsläufe benötigt, muss dann eine ganze Parametersequenz durch Semikolon 
getrennt/abgeschlossen eingegeben werden.
Im ersten Durchlauf werden die ausgewählten Objekte entsprechend der ersten Werte der Sequenz adäquat zum 
rechteckförmigen REIHE-Befehl vervielfältigt. Die dabei entstandenen Objekte werden entsprechend des 
zweiten Werts der Parametersequenz dupliziert. Wurde ein dritter Parameterwert in der Sequenz verwendet, 
werden die bisher vervielfältigten Objekte wiederum nach den jeweils dritten Parameterwerten dupliziert usw. 
Die Layer der ausgewählten Objekte werden für die Vervielfältigung gegebenenfalls entsperrt.