ACM-2024-06-06

Jahrgang: 2024
Ausgabe: 06
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-LAYERAUS.LSP
Funktionalität: Layer ausschalten
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Befehle: ACM-LAYERAUS
Bezug: online 


Beschreibung
============

Für Durchblick sorgen

Störendes per Layersteuerung ausblenden und damit für mehr Überblick und leichteres Arbeiten sorgen - dieses 
Bedürfnis ist so alt wie AutoCAD selbst. War man in den Anfangszeiten des Programms noch auf selbstgeschriebene 
Lösungen angewiesen, haben die Autodesk-Entwickler bald reagiert und mit LAYOFF einen entsprechenden Befehl zur 
Verfügung gestellt, der zuerst nur Bestandteil der Expresstools war, aber schnell in die Riege der Standardbefehle 
aufgenommen wurde. ACM-LAYERAUS.LSP eröffnet jetzt eine Alternative, die für die Wahl der zu deaktivierenden 
Zeichnungsebenen vier Methoden zur Verfügung stellt. 
1. Mit der Option "Objektwahl" werden die zu deaktivierenden Layer auf der Basis von Quellobjekten bestimmt, 
wobei die Objektwahl mit den AutoCAD-Standardmethoden wie Picken, Fenster, Kreuzen usw. erfolgt. Der Auswahlsatz 
wird nach den enthaltenen Layern durchforstet, die dann anschließend ausgeblendet werden. 
2. Die Variante "Auswahlliste" öffnet ein Dialogfeld, das alle aktuell eingeschalteten Layer zur Auswahl auflistet. 
Mit der im Dialogfeld integrierten Schaltfläche "Suchen nach" und dem zugehörigen Eingabefeld lassen sich auch 
gezielt Layer anhand des Namens oder beliebiger Kombinationen von Platzhaltern ausfindig machen, was die Wahl 
von Layergruppen mit gleichen Namensbestandteilen wesentlich vereinfacht. So werden beispielsweise mit der 
Eingabe "*abc*" alle Layer markiert, deren Namen die Zeichenfolge "abc" enthalten. Die Groß-/Kleinschreibung 
spielt bei dieser Platzhaltersuche keine Rolle. 
3. Die Radikalmethode "Alle" deaktiviert ohne weitere Nachfrage alle Zeichnungsebenen auf einen Schlag. 
4. Wurde der Befehl im aktuellen Dokument schon einmal ausgeführt, bietet die Option "Vorherige Auswahl" die 
Chance, den gleichen Ausschaltvorgang mehrmals im Schnelldurchgang zu wiederholen. Die zuletzt verwendete 
Methode wird immer gespeichert und kann durch Bestätigen mit der Eingabetaste auf kurzem Wege zum 
Einsatz gebracht werden. 