ACM-2023-07-05

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 07
Autor: Silke Molch
Programm: ACM_SPHAERISCHKOPIEREN.LSP
Funktionalität: sphärisches Kopieren von Objekten
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2024
Befehle: ACM_SPHAERISCHKOPIEREN
Bezug: Online


Beschreibung
============
                                                                 
Wichtiges Grundprinzip einer effizienten Konstruktion und für jede CAD-Anwendung von Vorteil ist die 
Vervielfältigung wiederkehrender Grundelemente. Natürlich gibt es schon einige sehr effiziente 
Vervielfältigungsmethoden in AutoCAD wie etwa Mehrfachkopieren, Reihe, Messen, Teilen. Viele 
Konstruktionsanforderungen lassen sich über diese Methoden schon gut abdecken. Leider fehlt aber 
gerade für organische Konstruktionen eine sphärische Vervielfältigung, bei der entsprechend der 
Kugelkoordinaten Objekte „kugelförmig“ um einen Zentrumspunkt angeordnet werden können.
Mit dem Tool ACM_SPHAERISCHKOPIEREN.LSP lassen sich ausgewählte Objekte entsprechend der voreingestellten 
Winkelangaben kugelförmig vervielfältigen. Dazu muss man die zu vervielfältigenden Objekte auswählen 
und ihre Vervielfältigungsbezugs- und Zentrumspunkte für die sphärische Vervielfältigung angeben. Als 
Vorgabeparameter dienen der Radius sowie die horizontalen und vertikalen Winkel zwischen den 
Vervielfältigungsobjekten. Über diese Zwischenwinkelangaben wird die Feinheit, also die 
Vervielfältigungsobjektanzahl gesteuert. 
Möchte man nicht eine vollständige Kugel umfassende Vervielfältigung durchführen, lässt sich der 
Kugelausschnitt für die Vervielfältigung auch über horizontale und vertikale von-bis-Winkelangaben 
festlegen. Bei den von-Werten sind hier immer die kleineren Werte einzugeben. Für den horizontalen 
Ausschnitt kann man Winkelangaben von minus 360 bis plus 360 Grad und für den vertikalen Ausschnitt 
von minus 90 bis plus 90 Grad angeben. Alle Winkel beziehen sich auf das aktuelle BKS. Der aktuelle 
Layer wird entsperrt und die Layer der zu vervielfältigenden Objekte müssen entsperrt sein. Auf die 
neu erzeugten Objekte kann man über die Wahloption „vorher“ direkt zugreifen.