ACM-2025-07-06

Jahrgang	: 2025
Ausgabe		: 07
Autor		: Gerhard Rampf
Programm	: ACM-TYPLOESCH.LSP
Funktionalität	: Objekte löschen mit Objekttypfilter
Format		: LISP
Lauffähig ab	: AutoCAD 2015
Befehle		: ACM-TYPLOESCH
Bezug		: online 


Beschreibung 												.
============

Löschen nach Objekttyp

Um den Überblick in einer Zeichnung zu behalten, empfiehlt sich ab und zu eine Entsorgung der nicht mehr 
benötigten Bestandteile. Grundsätzlich ist das eine Aufgabe für den Standardbefehl LÖSCHEN. Möchte man 
aber nur bestimmte Objekttypen aus einem Zeichnungsbereich nehmen, kann das Tool ACM-TYPLOESCH.LSP die 
Löschaktion wesentlich erleichtern und beschleunigen. 
Und so funktioniert es: Zuerst wird mit den Standard-Objektwahltechniken „Picken“, „Fenster“ oder „Kreuzen“ 
eine Grobauswahl getroffen. Anschließend öffnet sich das Dialogfeld „Zu löschende wählen“, in dem sich 
anhand des Merkmals „Objekttyp“ der Auswahlfilter zusammenstellen lässt. Ein Listenfeld führt hierfür alle 
im Auswahlsatz enthaltenen Objekttypen auf. Bei einer erneuten Befehlsausführung ist dabei immer der zuletzt 
verwendete Filtersatz schon vormarkiert. Über die Suchfunktion im Dialogfeld lassen sich per Platzhaltersuche 
auch sehr schnell Objekttypgruppen zusammenstellen. So findet beispielsweise die Eingabe „*bem*“ alle 
Bemaßungsvarianten und setzt diese dann zu einem Auswahlkriterium zusammen, das sämtliche Bemaßungen entfernt. 
Über zwei Kontrollkästchen kann der Löschvorgang noch feingesteuert werden. Um zu erreichen, dass gerade die 
dem Filter nicht entsprechenden Elemente gelöscht werden, genügt ein Haken im Kontrollkästchen „Filter 
invertieren“. Und wer sich seiner Sache sicher ist, kann durch Aktivieren der Option „Layersperrung ignorieren“ 
auch Objekte löschen, die eigentlich unter dem Schutz durch eine Layersperrung stehen. Ist mindestens ein 
Filterobjekttyp bestimmt, wird die „OK“-Schaltfläche scharf gestellt und der Löschvorgang kann beginnen. 
Sollte das Löschergebnis nicht den Erwartungen entsprechen, sorgt der ZURÜCK-Befehl wieder für den 
Ausgangszustand. Sämtliche Einstellungen werden gespeichert und stehen – sofern sie sich auf den neuen 
Auswahlsatz anwenden lassen – beim nächsten Befehlsaufruf als Vorgabe zur Verfügung.
