ACM-2025-07-02

Jahrgang	: 2025
Ausgabe		: 07
Autor		: Thomas Elbracht
Programm	: HANDTUCHREGAL.LSP 
Funktionalität	: Handtuchregal für den Einrichtungsplaner
Format		: LISP
Lauffähig ab 	: AutoCAD 2023
Befehle		: HANDTUCHREGAL
Bezug		: Online


Beschreibung 												.
============

Schöner Platz für Gästehandtücher

In öffentlichen Toiletten sieht man sie immer wieder: die Plastikkästen mit Papierhandtüchern zur Entnahme 
einzelner Blätter oder zum Abreißen von der Rolle. Dieses Prinzip ist aus hygienischen Gründen verständlich. 
In privaten Räumen oder Hotels mit Designanspruch ist ein Regal mit mehreren Fächern zur Ablage von 
Textiltüchern oft der Wunsch. Statt eines Bretts für die Auflage der Tücher, ist ein Rahmen mit Rundstangen 
zur Belüftung die bessere Lösung. Das bedeutet: viele Einzelteile aus geometrischen Grundkörpern mit 
nterschiedlichen Maßen. Beim Erstellen einer 3D-Zeichnung kämen auch die notwendigen Editierfunktionen nicht 
zu kurz, wie spiegeln, kopieren und schieben. Eine LISP-Routine muss her, die diese Anforderungen umsetzt. 
Das Tool HANDTUCHREGAL.LSP erleichtert diesen Arbeitsaufwand und bietet verschiedene Parameter zur Gestaltung 
individueller Lösungen.
Mit dem Aufruf der Routine startet eine Dialogbox, in deren linken Bereich ein Bild mit Angaben zu den Parametern
erscheint. Im rechten Teil oben beginnen die Parameter mit Regalbreite, Regalhöhe und Regaltiefe. Für den 
Einfügepunkt wichtig ist der „Abstand vom Boden“, denn es handelt sich um ein Hängeregal. Der Wert „Überstand 
Ablagen oben unten“ regelt den Platz zur Befestigung durch Verlängerung der Aufrechten an der Wand. 
Mit der Veränderung der Vorgaben jeweils bei „Rahmenholzstärke“, „Anzahl der Ablagen“ und „Abstand zwischen 
Ablagen“ plus Enter, berechnet sich das Maß „Regalhöhe“ neu. Die Vorgabe „Regaltiefe“ geht aus der Größe des 
gefalteten Handtuchs auf A4 hervor und damit auch die „Anzahl der Ablagestangen“. Die Größe des Handtuchs 
passt sich den Parametern von Regalbreite und Regaltiefe automatisch an. Standardmäßig werden ein Handtuch 
und ein Handtuchhaken eingefügt. Das lässt sich durch Klicken der „Toggle“ abwählen. Allerdings schaffen 
diese beiden Accessoires etwas wohnliche Atmosphäre. Die Regalteile und das Handtuch werden auf verschiedenen 
Layer erstellt, farblich sichtbar. Haben Sie auf ‘OK‘ gedrückt, ist der Einfügepunkt anzugeben, das 
Handtuchregal entsteht. 
Das entstandene Objekt lässt sich nun noch mit einer Reihe von Befehlen verändern. Zum Beispiel könnte bei 
vier Ablagen auf jede ein Handtuch kopiert werden. Der Abstand zwischen den Ablagen ist vorgabemäßig für 
zwei Handtücher übereinander mit etwas Luft zur Entnahme berechnet. Der Handtuchhaken bietet sich an, daran 
etwas aufzuhängen –sei es ein Objekt oder doch ein Handtuch. Damit hat der Einrichtungsplaner seinen Freiraum 
zur Gestaltung. 
