ACM-2022-08-01

Jahrgang: 2022
Ausgabe: 08
Autor: Andreas Kraus
Programm: K_VP-ROTATE.LSP
Funktionalität: Inhalte von Ansichtsfenstern drehen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2008
Befehle: K_VP-ROTATE
Bezug: Online


Beschreibung
============

Inhalte von Ansichtsfenstern drehen

Eine Ansicht im Ansichtsfenster zu drehen, ist mit dem Befehl MVSETUP gut möglich, lässt aber auch recht 
viele Wünsche offen. So wird hier zum Beispiel der gewählte Basispunkt nicht beibehalten und man kann auch 
keine Start- und Endwinkel abgreifen.
Das Tool K_VP-ROTATE dreht den Inhalt einzelner oder gleich mehrerer Ansichtsfenster um einen wählbaren Punkt, 
wobei man Start- und Endwinkel jeweils unabhängig über zwei Punkte oder eine Winkeleingabe festlegen kann.
Ist kein Drehpunkt angegeben (einfacher Rechtsklick), wird jede gewählte Ansicht um den jeweiligen 
Ansichtsmittelpunkt gedreht (VIEWCTR). Möchte man keinen Start- oder Endwinkel wählen, ist für jedes gewählte 
Ansichtsfenster eine Ansichtsdrehung von 0 Grad eingestellt (VIEWTWIST = 0). Damit ist es beispielsweise 
möglich, Ansichtsfensterinhalte so präzise zu drehen, dass eine Bemaßung im Layout keine Probleme macht.