ACM-2022-08-07

Jahrgang: 2022
Ausgabe: 08
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-LSTAERKEANPASSEN.LSP
Funktionalität: Objekten eine Linienstärke zuweisen
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Befehle: ACM-LSTAERKEANPASSEN
Bezug: Online


Beschreibung
============

Linien stärken

Ist nachträglich die Linienstärke von Objekten anzupassen, kommen in AutoCAD zum Beispiel das Fenster 
„Eigenschaften“ oder die Befehlszeilenvariante EIGÄNDR zum Einsatz. Mit ACM-LSTAERKEANPASSEN.LSP geht 
jetzt noch ein besonders komfortables Tool ins Rennen, das ausschließlich für diese Aufgabe konzipiert 
wurde. 
Nach dem Befehlsaufruf werden zunächst die aktuellen Einstellungen angezeigt, dann fordert die Routine 
zur Wahl der zu bearbeitenden Objekte auf. Die neue Linienstärke kann daraufhin direkt von einem
Quellobjekt in der Zeichnung abgegriffen werden, oder man übernimmt mit der Eingabetaste den zuletzt 
verwendeten Wert, der stets als Vorgabe angeboten wird. 
Für eine weitere Technik zur Festlegung der neuen Linienstärke öffnet die Option „Auswahlliste“ ein 
Dialogfeld, das alle verwendbaren Dicken anbietet. Ein Kontrollkästchen regelt hier zudem über die 
Steuerung der Systemvariable LWDISPLAY, ob die Linienstärken auf dem Bildschirm zu sehen sind oder 
nicht.
Bei einer Bestimmung der Ziellinienstärke per Quellobjektwahl startet die Befehlszeilenoption 
„Einstellungen“ ein weiteres Dialogfeld für das Feintuning des Auswahlvorgangs. So lässt sich eine 
befehlsabhängige Pickboxgröße definieren, die die Treffsicherheit erhöht und damit die Objektwahl 
erheblich erleichtert. 
Auch der Umgang mit Blockreferenzen als Quellobjekt lässt sich regeln. Standardmäßig wird die der 
Einfügung zugeteilte Linienstärke gewählt. Über die Aktivierung des Kontrollkästchens „Blockelemente 
wählbar“ ist es aber auch möglich, an die Linienstärke von tief verschachtelten Bestandteilen zu gelangen. 
Eine weitere Option bietet das Kontrollkästchen „VonLayer ersetzen“. Ist hier ein Haken gesetzt, 
liest das Programm bei Quellobjekten, deren Linienstärke an die Zeichnungsebene gebunden ist, nicht 
den Wert „VonLayer“ aus, sondern verwendet die dem Layer zugewiesene Linienstärke.