ACM-2022-08-05

Jahrgang: 2022
Ausgabe: 08
Autor: Silke Molch
Programm: FLAECHEN.LSP
Funktionalität: höhenbezogen selektieren
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2022
Befehle: FLAECHEN
Bezug: Online


Beschreibung
============

3D-Flächen ermitteln

Mit zunehmender Komplexität in Planung, Entwurf und Planungsevaluierung gestalten sich auch die 3D-Modellierungen 
immer komplexer und detailreicher. So benötigt man je nach Anforderung inzwischen verschiedene Informationen des 
3D-Modells. Waren das bisher meist Volumen, Masse und Schwerpunkt, so kommen im Zuge einer zunehmenden digitalen 
Innenausbauplanung sowie eines nachfolgenden ERP-Einsatzes auch die Wandflächengrößen hinzu. Kann man bei einfachen 
Kubaturen alles noch mit Breite mal Höhe mal schnell überschlagen, sind bei komplexen, verwinkelten Strukturen 
dagegen die manuellen Ermittlungen schon etwas aufwändiger.
Mit dem Tool FLAECHEN.LSP werden alle Teilflächen eines normalen 3D-Solid-Objekts als einzelnes anwählbares 
Flächenelement mit ihren Einzelflächengrößen sowie der Gesamtflächengröße aufgelistet dargestellt. Diese Informationen 
lassen sich als Text entsprechend dem voreingestellten Stil/Positionsstil und der Textgröße an einem angeklickten 
Punkt einfügen. Den Inhalt kann man dann über die Zwischenablage kopieren oder auch in entsprechende 
AVA-, ERP-/DBMS-Systeme übertragen. Zusätzlich werden alle planaren Flächen an ihren Centroid-Punkten mit einem Punkt 
und ihrer Oberflächenteilflächengröße entsprechend der voreingestellten Textgröße auf dem aktuellen Layer im aktuellen 
BKS beschriftet. Die Flächenauswertung erfolgt solange, bis man die Objektauswahl mit Enter beendet.