ACM-2023-08-06

Jahrgang: 2023
Ausgabe: 08
Autor: Gerhard Rampf
Programm: ACM-AKTEIG.LSP
Funktionalität: Zeichnungseigenschaften anzeigen und ändern
Format: LISP
Lauffähig ab: AutoCAD 2005
Befehle: ACM-AKTEIG 
Bezug: online 


Beschreibung
============

Einstellungssache

Für die Eigenschaften neuer Zeichnungselemente ist in AutoCAD eine Unzahl von Einstellungen verantwortlich. 
Um diese zu steuern, bietet das CAD-Programm mehrere Varianten, allen voran die Palette „Eigenschaften“. 
Puristen wählen auch mal die Befehlszeile, wo man nach der Eingabe des Namens einer Systemvariable einen 
neuern Wert zuweisen kann. 
Das Tool ACM-AKTEIG.LSP bietet jetzt eine zusätzliche Technik und ermöglicht in einem übersichtlichen 
Dialogfeld die Kontrolle der wichtigsten Vorgabewerte –bei Bedarf auch gleich die Chance zur Neujustierung. 
Die Farbe für zukünftige Objekte ist in der Systemvariable CECOLOR gespeichert und lässt sich im 
AutoCAD-Farbwahldialog regeln, der nach einem Klick auf die Dreipunkteschaltfläche oder eine in der aktuellen 
Farbe dargestellten Farbschaltfläche auf den Bildschirm kommt. Eine Pop-up-Liste, die mit Ausnahme der 
XRef-abhängigen Layer alle zur Verfügung stehenden Zeichnungsebenen zur Auswahl stellt, zeigt den aktuellen 
Layer (CLAYER) an. Ebenso wird der Linientyp (CELTYPE) in einer Pop-up-Liste angezeigt und gesetzt. 
Eine Besonderheit des Tools ist, dass sämtliche verfügbaren Linientypen zu sehen sind, selbst wenn sie 
bislang noch gar nicht in die Zeichnung eingebunden wurden. Der gegenwärtige Linientypfaktor (CELTSCALE), 
der die Linientypskalierung für neue Objekte in Relation zum globalen Linientypfaktor bestimmt, ist in 
einem Eingabefeld zu lesen, wo er sich gegebenenfalls auch neu eintippen lässt. Dies gilt auch für den 
globalen Linientypfaktor (LTSCALE). 
Die derzeit festgelegten Werte für die Linienstärke (CELWEIGHT) und die Transparenz (CETRANSPARENCY) sind 
wiederum in zwei Pop-up-Listen abzulesen und steuerbar. Sollen Objekte bereits bei ihrer Erstellung durch 
die Zuweisung einer Objekthöhe ein dreidimensionales Erscheinungsbild erhalten, lässt sich der Wert für 
die Objekthöhe (THICKNESS) per Eingabefeld entsprechend verwalten. Auch die aktuelle Erhebung (ELEVATION) 
wird per Tastatureingabe eingestellt. Schließlich lassen sich in zwei weiteren Pop-up-Listen noch der 
aktuelle Textstil (TEXTSTYLE) und der momentan aktive Bemaßungsstil (DIMSTYLE) ermitteln und neu setzen.