ACM-2025-08-06

Jahrgang	: 2025
Ausgabe		: 08
Autor		: Gerhard Rampf
Programm	: ACM-LAYDREHEN.LSP
Funktionalität	: Objekte drehen mit Layerfilter
Format		: LISP
Lauffähig ab	: AutoCAD 2015
Befehle		: ACM-LAYDREHEN
Bezug		: online 


Beschreibung 												.
============

Objekte drehen mit Layerfilter

Mit dem Tool ACM-LAYDREHEN.LSP lassen sich Objekte anhand ihres Layers finden und anschließend drehen. 
Für die Auswahl der Filterlayer stehen zunächst zwei Methoden zur Verfügung. Wurde der Befehl schon einmal 
ausgeführt, kommt noch eine dritte hinzu. Mit der Variante „Objektwahl“ kann man entweder durch Anpicken 
einzelner Quellobjekte oder das Aufziehen eines Auswahlfenster beliebig viele Quellobjekte ins Visier nehmen. 
Diese Layersammlung analysiert das Tool, entfernt Mehrfachtreffer und gesperrte Layer, und stellt so den 
Layerfilter zusammen. 
Die zweite Möglichkeit zur Bildung des Filters bietet die Option „Auswahlliste“. Hat man sich für diese 
Methode entschieden, öffnet das Programm ein Dialogfeld, in dem alle aktuell nicht gesperrten Layer in 
einem Listenfeld zur Auswahl stehen. Bei wiederholten Befehlsausführungen ist der zuletzt verwendete Satz 
immer schon vormarkiert. Über die Suchfunktion im Dialogfeld kann gezielt auf einen Layer in der Liste 
zugegriffen werden. Per Platzhaltersuche lassen sich auch so sehr schnell Layer gruppieren, die beispielsweise 
alle eine bestimmte Zeichenfolge in ihrem Namen aufweisen. Die Anzahl der aktuell markierten Filterlayer wird 
unterhalb des Listenfelds angezeigt. Die dritte Variante zur Festlegung des Filters steht erst ab dem zweiten 
Befehlsaufruf zur Verfügung. Durch die Wahl der Option „Vorherige Auswahl“ greift die Routine auf den zuletzt 
verwendeten Filter zurück, wodurch sich gleichartige Editiervorgänge schnell wiederholen lassen. Hierbei wird 
der Filter aber stets an die aktuellen Verhältnisse in der Zeichnung angepasst. Zwischenzeitlich gesperrte 
oder gar bereinigte Layer entfernt die Funktion automatisch aus dem Filtersatz. Nach der Festlegung des Filters 
mit einer der drei Methoden lässt sich der Drehvorgang mit den üblichen Objektwahl- und Bearbeitungstechniken 
starten, wobei man Objekte, die nicht den Kriterien entsprechen, ignorieren kann. 